문서번호	급수운영과-8223
결재일자	2018.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
배한기	代양재덕	05/04 이병운
협 조

유수율 향상을 위한 수전코드 변경보고

(연희증압 급수구역)

2018. 05.

서부수도사업소

(급수운영과)

유수율 향상을 위한 수전코드 변경보고

(연희증압 급수구역)

연희 증압 급수구역내 유수율이 77~85%로 저조하여 현장 점검 후 아래와 같이 보고코자 합니다.

연희증압 급수구역 유수율 현황

	2015년	2016년	2017년
공급량	13559	20403	21713
조정량	10555	16230	18348
유수율	77.8%	79.5%	84.5%

보고내용

GIS 도면에 있는 수전(1개소)이 연희증압 급수구역에서 미포함 상태

누락된 수용가 내역 및 위치

고객번호	*********
개전일자	**********
사용자명	******
주 소	*************
구 경	15㎜
평균 사용량 (2개월)	380~670㎥

보고자 의견

위 수용가는 연희증압 급수 공급을 받는걸로 판단되어 아래와 같이 조정량을 반영코자함

	2017. 7. ~ 8. (변경전)	2017. 9. ~ 10. (변경전)	2017. 11. ~ 12. (변경전)
공급량	3,985	3,608	3,388
조정량	3,677 (3,190)	3,500 (3,069)	3,197 (2,652)
유수율	92.3% (80.1%)	97% (85.1%)	94.3% (78.3%)

조치계획

요금과에 누락된 수용가의 수전코드 변경 요청하여 연희증압구역 유수율을 관리코자 함.  끝.