문서번호	시설보수과-2327
결재일자	2018.5.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	05/08 이성재
협조

『중랑천 차집관로 성능개선공사』

하천시설물 원상복구 계획보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『중랑천 차집관로 성능개선공사』

하천시설물 원상복구 계획 보고

우리센터에서 시행한 『중랑천 차집관로 성능개선공사』와 관련, 도봉구로부터 하천시설물 원상복구 요청에 대한 검토보고임

1		사업개요

□ 사 업 명 : 중랑천 차집관로 성능개선공사

□ 사업기간 : ‘17.11.01 ~ ’17.12.27

□ 사 업 비 : 671,927천원(도급 521,400천원, 관급 133,169, 이전 17,358천원)

□ 공사내용 : D=1,800mm, L=128m, 아스콘포장 6a, 기타 부대공 1식

2		원상복구 요청내용

□ 저수호안 미복구 및 잔토 미반출

□ 경계석 미설치, 산책로 포장파손 및 자전거도로 도막포장 미시행

3		현장조사결과

□ 저수호안 미복구 구간은 당초 초본류가 식재되어 있던 구간으로 동절기에        따른 미복구 구간이며, 잔토일부가 미반출된 상태임

□ 경계석 미설치, 산책로 포장파손 및 자전거도로 도막포장 미시행 구간은         동절기로 임시포장 한 구간임

4		향후 계획

□ 저수호안 미복구 구간은 기타화초(식물매트)로 복구하여 우기시 저수호안이      훼손되지 않도록 조치코자 하며,(390㎡, 개략공사비 22,386천원)

□ 기타화초 시공은 노후 차집관로시설물 유지보수공사에서 시행

□ 경계석 미설치, 산책로 포장파손 및 자전거도로 도막포장 미시행 구간은 임시      포장 구간으로 향후 중랑천 차집관로 성능개선공사시 원상복구

붙임 : 관련문서 1부.    끝.