문서번호	서울로운영단-4769
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	서울로시설관리팀장	서울로운영반장	서울로운영단장
박철오	이종한	조영창	05/09 이수연

***********

시설물 유지관리용 고소작업대 구매 계획

2018. 5.

푸 른 도 시 국

(서울로운영단)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- ******** -

시설물 유지관리용 고소작업대 구매계획

서울로 7017 시설물 및 녹지 관리를 위한 고소작업대를 구매하여 옥상 관리에 안전성 확보 및 시설물 안전점검 등 관리에 만전을 기하고자 함.

구매목적

○ 조명 POLE 유지관리 (111개)

- 전구 교체, 광각 조절 등

○ 수목 관리

- 편의시설 및 엘리베이터 옥상 수목 관리, 교목류 전지작업 등

○ 기타 시설물 관리

- 고가 하부 시설물 안전 점검, 편의시설 옥상 시설물 관리 등

구매개요

품    목 : 자주식 고소작업대 1대

용    도 : 서울로 7017 시설물 안전점검 및 옥상 관리 등

□ 고소작업대 작업 가능 경사도 검토

○ 작업 허용 경사도 : 전후 4.36%(2.5°), 좌우 2.61%(1.5°) 이내

○ 서울로의 작업공간(수평거리 2m, 고저차 8.5cm)은 대부분 경사도 4.3% 이내에 있어, 경사도에 크게 지장 없음

○ 서울로 주요 경사 구간

위 치	경사도	조명 POLE	비 고
고가시작부~P1	5.82%	3개
P1~P2	4.42%	1개
P20~P22	4.3%	9개
청파로 연결구간	6.29%	7개

검토장비

모델명	사 진	사양 및 가격	비 고
Genie IWP-20S		최대 작업높이 : 8.15m 최대 작업대 높이 : 6.15m 최대 적재중량 : 159kg 제품중량 : 658kg 전력 : DC 12V배터리 크기 : 1520*810*1980mm 가격 : 12,500천원	견인식 고소작업대 외부 작업지지대 부착 전동 주행 장치로 인하여 기동성 양호
Genie GS-1930		최대 작업높이 : 7.79m 최대 작업대 높이 : 5.79m 최대 적재중량 : 227kg 제품중량 : 1,226kg 전력 : DC 24V배터리 크기 : 1830*760*2000mm 가격 : 15,000천원	자주식 고소작업대 자주식이므로 기동성 우수 납품까지 1주 소요
Genie GS-3232		최대 작업높이 : 11.75m 최대 작업대 높이 : 9.95m 최대 적재중량 :227kg 제품중량 : 2,352kg 전력 : DC24V 배터리 크기 : 2430*810*2030mm 가격 : 35,200천원	자주식 고소작업대 유압식 작업지지대 부착 납품까지 5개월 이상 소요

○ 선정 결과 : Genie GS-1930

○ 선정 사유 : 서울로 작업 공간 및 높이 효율 등 고려하여 선정

행정사항

소요예산 : 15,000천원

※ 부가세 별도

구매방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 5호 나목

추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약

대상업체 : ***********************************

예산과목 : 푸른도시국 서울로운영단, 서울로 7017 운영 활성화, 서울로 7017 운영 및 유지관리, 서울로 7017 운영관리, 자산취득비, 자산 및 물품 취득비

※ 시설물 화분 구입비 변경 사용

단위 : 천원

****			****	****	****		********	********
***	***	****			*	*
***** *****	********** ********	*********	******	******		*****	******	******
		**********	******	*****	*****		******	******

붙 임 : 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.