문서번호	정수시설과-1516
결재일자	2018.5.10.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김종원		代김종원	05/10 서대훈
협 조
	정수과장			김형섭
	원수관리과장			유통희
	주무관			한충규
	주무관			함인석

2018년 상반기 (민관합동)

취․정수장 시설물 정기점검 계획

2018.  5.

2018년 상반기(민관합동)

취·정수장 시설물 정기점검 계획

2018년 상반기 취·정수장 시설물 정기점검을 『시설물의안전관리에관한특별법』에 의거 안전전문업체(수리분야)와 합동 점검으로 안전사고예방

1		추진개요

□ 추진배경

○『시특법』제4조(시설물의 안전 및 유지관리계획의 수립 시행 등) 에 의거 2018년 상반기 안전점검 시행

○ 2018년 취·정수장 시설물 정밀(안전진단) 용역 업체와 합동점검을 통하여 전문업체의 점검장비 및 기술인력 등을 활용한 내실 있는 점검 시행

□ 근 거

○ 시설물의안전관리에관한특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 시행령 제6조(안전점검의 실시) ①항

- 정기점검 : 반기 1회 이상(A,B,C등급)

○ 시행령 제11조(안전점검 실적관리) ②항

- 안전점검 실적을 FMS-시설물종합관리시스템 기록입력

○ 2018년 취·정수장 시설물 안전점검 및 유지관리계획

(정수시설과-232.’18.1.23.)

□ 점검대상

구 분	종 류	생산시설	시설물범위	안전등급	점검방법
구의·뚝도취수장	상수도	125만톤/일	제1종	B등급	자체점검
강북취수장		105만톤/일	제1종	B등급	합동점검
강북정수장		100만톤/일	제1종	B등급

※ B등급(양호) : 보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능발휘에 지장이 없으며, 내구성 증진을 위하여 일부 보수가 필요한 상태(등급 A~E중)

2		상반기 안전점검 계획

□ 시행방법 : 용역업체와 합동점검

○ 합동점검 목적

- 전문가와 합동점검을 통한 내실 있는 점검으로 시설물 안정성 확보

- 전문가와 합동점검을 실시하여 점검능력 제고

- 점검에 필요한 점검장비의 활용방법 습득

○ (구분)시설물 점검 : 강북정수시설물, 강북통합 취수시설물

○ 강북 취·정수시설물

- 점검자 : 정수시설과(주체) + 안전진단용역* 계약업체(협조)

- 대상 시설물

구 분	시설용량	준공연도	위 치	비 고
강북정수장(고도포함)	100만톤/일	1999	남양주 고산로	(고도)72만톤/일
도·송수관로(강북)	L=12.9KM	1999	취수장~정수장 정수장~조압수조	(도)4.3KM×2열 (송) 8.6KM×3열

- 용역업체* : (재)한국재난연구원, 케이에스엠기술(주)

* 2018년 강북 취·정수시설물 정밀안전진단 용역업체(2018.4.3.~12.21)

- 정수시설과 : 시설물 분야별 편성에 의한 점검 시행

○ 강북통합 취수시설물

- 점검자 : 원수관리과(주체), 정밀점검 용역업체*(협조)

- 대상시설물

구 분	시설용량	준공연도	위 치	비 고
강북취수장	105만톤/일	1996	남양주 와부읍	강북계열
구의취수장	55만톤/일	2011	남양주 와부읍	구의계열
뚝도취수장	70만톤/일	2011		뚝도계열
도수관로(구의뚝도)	L=13.2km	2011	취수장~시경계	2000mm×2열

- 용역업체* : 문화환경건설연구소

* 2018년 강북통합취수장 시설물 정밀점검 용역업체(2018.3.20.~6.7)

- 원수시설과 : 시설물 분야별 편성반에 의한 점검 시행

□ 점검기간 : 2018. 5. 14 ~ 6. 3(20일간)

□ 주요점검항목

○(구조물·건축물) 기둥, 보 등 중요구조물 신 발생 규열여부 등

○(수질·약품·가스) 정수약품 관리상태 및 적정주입 여부 등

○(전기·통신·계장) 인입선로 케이블 표지판 설치상태 등

○(기계·설비분야) 모터펌프, 진공펌프 가동상태 등 이상 유무

<시설물 분야별 점검반>

구 분	반 장	점 검 자
구조물, 건축물 분야	김종원	함인석, 이석준, 남상욱
수질, 약품, 가스 분야	장 호	권오정,조완선,김용식, 이기만
전기, 통신, 계장 분야	배용우	송여배, 전철호, 강병우, 홍준기
기계, 설비 분야	정인영	강현국, 설정호, 윤만구
취수장 전반	한충규	김효준, 김대용, 이승수, 이준수,이정호
행정,소방,방호분야	하수용	강호균, 이용우

3		행정사항

○ 안전점검 및 보수이력의 기록관리

- 안전관리카드를 작성 점검이력 및 상태평가, 안전성 평가, 종합평가 내역 기록관리

- 점검사항· 보수․보강 이력등을 프로그램(FMS, GIS)에 등록 관리

○ 점검결과에 대한 조치방안

- 정수시설 기능확보 및 안전사고 예방을 위한 점검결과에 따라 보수․보강방안 수립 및 예산확보 시행

- 경미한 사항은 분야별 담당자가 신속 조치

- 보수예산이 필요한 경우 예산사용 방침 후 조치

- 각 분야별 점검결과 중요 구조시설물로 외부전문가 자문·진단이 필요할 경우 현재 진단용역업체를 활용하여 자문·진단

붙임 : 1. 강북 취·정수장 점검표(분야별). 1부.

2. 도·송수관로 현황도 1부. 끝.