문서번호	기후대기과-9319
결재일자	2018.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관		생활대기관리팀장	기후대기과장
김명수		최동주	05/10 신대현
협조

하천 조경석 모니터링 결과 보고

2018. 5

기 후 대 기 과

(생활대기관리팀)

하천 조경석 모니터링 결과 보고

하천 조경석 중 석면함유 조경석 주변의 안정적인 관리를 위해 시·  보건환경연구원 합동 모니터링을 실시하고 결과를 보고드림

□ 개요

○ 관련근거 : 석면안전관리법 제27조 ~ 제31조

○ 일시 : 2018.05.10.(목) 10:00 ~ 16:00

○ 대상 : 홍제천 석면함유 조경석 주변 2개소

관할 자치구	하천명	하천복원공사구간	시료채취지점	시료채취
종로구	홍제천	홍제천 신영상가주변 (신영동 72-16 ∼ 105-30)	세검정초교 부근1	석면함유 조경석 주변공기 채취 (400ℓ)
			세검정초교 육교부근2

※ 시료채취후 분석방법 : 실내공기질공정시험기준 ES 02303.1 위상차현미경법(PCM)

○ 점검자 : 총 6명(서울시 2, 보건환경연구원 4)

- 서울시(전영백 사무관 외 1명)

- 보건환경연구원(김지성 연구원 외 3명)

○ 점검내용 : 석면함유 조경석 파손여부 및 주변공기 측정

○ 점검결과

- 석면함유 조경석 상태 확인 결과 훼손 및 손상 없음

- 주변공기중 석면함유 여부 파악을 위하여 주변공기 채취

- 채취된 시료의 석면농도 분석은 보건환경연구원 실시후 분기보고

○ 현장 사진

석면 조경석(황색표시)	홍제천 전경

공기중 석면농도 측정지점1	공기중 석면농도 측정지점1

. 끝.