문서번호	시설과-4417
결재일자	2018.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설안전부장
차승현		송병욱	05/10 강신재
협 조
	주무관			윤걸

『낙산배수지 건설공사』

계측관리 용역 발주계획 보고

2018. 5. 10.

상수도사업본부

(시설안전부)

『낙산배수지 건설공사』

계측관리 용역 발주계획 보고

낙산배수지 건설공사시 발생되는 진동으로 인한 주변 건물 거동상태 변화를 파악하여 안전한 시공을 도모하기 위한 계측관리 용역 발주계획을 보고 드림.

Ⅰ		용역개요

□ 용 역 명 : 낙산배수지 건설공사 계측관리 용역

□ 용역개요

❍ 계측기 설치 : 총 4개소(2종)

❍ 현장 계측 : 총 152회(주1회)

❍ 데이터정리 및 분석(월간보고서) : 총 19회(월1회)

❍ 결과해석 및 최종보고서 작성 : 총 1회

□ 용역금액 : 8,663천원

□ 용역기간 : 착수일로부터~2019. 12. 31.까지(19개월)

□ 입찰방법 : 전자공개수의계약

Ⅱ		계측기 예정수량

□ 계측기별 수량 및 설치목적(위치)

계	균열측정계	건물경사계
4개소	2	2
측정목적	배수지 인접 건물 균열 측정	배수지 인접 건물 수평변위 측정
설치위치	배수지 인접 건물 균열부	배수지 인접 건물 상단

□ 계측기 설치위치

범 례
	건물경사계	2개소	건물 상단 설치
	균열측정계	2개소	건물 균열부 설치

T

C

창신동

9-338

낙산배수지 건설공사 계측관리 계획평면도

기존 배수지

증설 배수지

T

C

T

C

Ⅲ		관련규정

❍ 계측비용과 계측기기의 성능검사 수수료에 대한 산정기준(행정안전부, 2017. 7. 26.)

❍ 지반조사 표준품셈(한국엔지니어링협회, 2017. 9. 14.)

Ⅳ		향후계획

❍ 기술용역타당성 심사의뢰 : 기술심사담당관

❍ 용역 사전규격 공개실시 : 조달청 G2B 시스템

❍ 용역 발주 및 계약 의뢰(추정가격 5천만원 이하 물품및용역) : 재무회계과

붙임 : 1. 설계내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 관련규정 각 1부.  끝.