문서번호	목동사업과-3706
결재일자	2018.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		주무관		목동사업과장
박병규		이동열		05/11 이정권
협 조
	목동운동장관리팀장				정남영
	신월야구공원관리팀장				이제동

『목동종합운동장*신월야구공원』

2018년도 여름철 수방대책

2018. 5.

서울특별시 체육시설관리사업소

목동사업과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『목동종합운동장·신월야구공원 』

2018년도 여름철 수방계획

2018년 우기를 대비하여 예상되는 풍수해로부터 각종 체육시설물

등을 보호하고 재해 발생 시 피해복구를 효율적으로 수행하여 이용

시민의 안전과 편익제공에 최선을 다하고자 함.

Ⅰ		시설물 현황

부지면적 : 총 127,734㎡(별도 : 신월야구공원 – 18,947㎡)

목동종합운동장

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
계		35,706	55,938	30,022	48,000
주 경 기 장	1989	13,455	22,124	16,366	25,000
야 구 장	1989	16,233	19,114	10,656	16,000
실내빙상장	1989	6,018	14,700	5,000	7,000

신월야구공원

시 설 명	건립연도	경기장면적(㎡)	건축연면적(㎡)	좌 석 수(석)	최대수용인원(명)
신 월 야구공원	2008	18,947	289.96	500	500

Ⅱ		세부 시행계획

추진일정

기간 : 2018. 5. 15. ~ 10. 15.

사전 준비사항

하수시설 사전 점검(목동종합운동장)

- 우수맨홀 : 57개소, 빗물받이 : 139개소, 횡단배수구 : 105m

우기대비 목동종합운동장 및 신월야구공원 내 빗물받이, 횡단배구수 정비

- 퇴적토, 낙엽 등 청소 및 준설

재해복구 장비 확보(목동종합운동장 및 신월야구공원)

배수계획

목동종합운동장 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

신월야구공원 → 우수관거 → 목동빗물펌프장(배수지) → 안양천 → 한강

재해대책반 운영

평 사 시 : 일반 근무체제 유지(야간 : 당직자)

- 예방단계 : 상황유지 및 예방활동 필요 시

비 상 시

- 1단계(준비단계) : 직원 1/4 근무

▶ 호의주의보 발령 시 : 시간당 20㎜ 이상, 일 80㎜이상 강우

▶ 폭풍주의보 발령 시

- 2단계(경계단계) : 직원 1/2 근무

▶ 호의경보 발령 시 : 일 150㎜이상 강우

▶ 홍수주의보(인도교 수위 8.5m 도달 시)

▶ 태풍주의보․폭풍경보 발령 시

- 3단계(비상단계) : 전직원 근무

▶ 홍수경보(인도교 수위 10.5m 도달 시)

▶ 태풍경보 발령 시

세부계획(단계별 근무체제 및 행동요령)

상황근무기준

- 평시 근무시간에는 시설반 담당, 야간 및 공휴일에는 당직자로 대체

- 막대한 재해가 예상되거나 발생 시 전직원 비상근무를 발령하고 임무 부여

단계별 근무체제

구분	근무인원	조 치 사 항
평 시 (예방체제)	수방담당 직원 교대근무	예방활동 필요 시 기상정보 전파 및 태풍 동향파악 비상연락망 및 재난상황 연락체계도 숙지 1단계 조치사항 준비
1단계 (준비체제)	직원 1/4 근무	수해 위험물 제거 각 운동장 안전조치 수방자재 점검 및 기동력 확보 2단계 조치사항 준비
2단계 (경계체제)	직원 1/2 근무	각종 피해사항 및 조치사항 보고 수해발생시 보유장비 및 인원 신속 동원 운동장 주변 하수도 및 맨홀 점검 3단계 조치사항 준비
3단계 (비상체제)	전직원 근무	본부장 지시에 의거 비상발령 방호활동 피해상황 작성 복구계획안 작성

단계별 비상발령

- 서울특별시재난안전대책본부 소집명령에 따라 비상소집 발령(당직실)

- 각 부서별 단계별 근무인원 편성 및 비상연락체계 정비

단계별 근무조 명단 : 붙임참조

수위 상승 시 조치사항

- 전기담당(안덕규,권정호) : 전기실 펌프 가동 및 전기시설 관리

- 기계․건축담당(김근옥,강남규)

▶ 집수정 배수 펌프 가동 : 우수집수정 7.5m일 때 필요 시

- 기타담당(김원태, 전창수, 마낙승, 이경남, 이준원, 허복남, 장정용 등)

▶ 축구장, 야구장, 주차장 주요시설 순찰 및 배수작업, 펌프 가동 등

- 조경담당(송점서, 김은영)

▶ 조경, 배수로, 수목지지대, 수생식물 침수방지 점검 및 조치

※ 신월야구공원 : 지대가 높아 침수의 염려가 없으나, 강풍에 대비하여

순찰 강화.

※ 한강 인도교 수위현황(참고사항)

구 분	수 위	방 류 량
갈 수 위 평 수 위 지정수위 경계수위 위험수위 계획홍수위 ※초지 계획수위 ※시설 지구수위	수위표 0.35m 수위표 1.025m 수위표 4.50m 수위표 8.50m 수위표 10.50m 수위표 13.385m 수위표 4.70m 수위표 7.50m	82㎥/sec 300㎥/sec 4,400㎥/sec 15,000㎥/sec 22,600㎥/sec 37,000㎥/sec 5,000㎥/sec 12,000㎥/sec

우기 후 점검 및 복구내역

중점 및 특정관리대상시설 점검 및 정비

각종 펌프 등 수방시설 재점검 및 정비

이용시민의 불편 없도록 운동장 청소 실시

수목 지주 및 버팀대 재정비

침수 시 운동장 긴급 복구

제1단계 복구(응급복구)

- 최소한의 시설물 기능 획복

▶ 긴급 복구 대상 시설물 최우선적 조치 : 쓰레기 수거, 주통행로 소통,

주차장 정비 등

- 주차장 및 조경시설 현장 정비

▶ 직원, 공공안전관, 공무직/기간제근로자 및 유관기관 등의 인력 및 장비 동원

2단계 복구(항구복구)

- 대상 : 단기간내 응급복구가 곤란한 시설물 등

- 방법 : 가용예산 활용 및 예비비 사용 등 별도 방침 시행

기타사항

수방자재 확보

- 양수기용 호스, 모래주머니, 삽, 안전휀스, 안전띠 등 필요 수방자재는 공공

운영비(시설장비유지관리)사용하여 확보

붙임 : 근무자 명단  및 일자별 근무조 편성 1부.  끝.