	노원소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	굴절차 바스켓 시인성 강화를 위한 개선결과 알림(횡단전개)

1. 소방행정과-5093(2018.5.9.)호“굴절사다리차 바스켓 시인성 강화 계획(특수

시책)”과 관련입니다.

2. 우리 서에서는 재난현장에서 굴절사다리차의 안정적이고 원활한 전개를 위해

「LED 발광띠를 장착」하였습니다. 수범사례라 판단되어 다음과 같이 횡단전개

하오니 필요시 활용하시기 바랍니다.

가. 대상차량: 굴절사다리차(27m)

나. 개선내용: 굴절사다리 바스켓 하단에 LED발광띠 장착(차량 전원 연결)

다. 소요예산: 비예산(*재고품 활용, 자체 이동정비반에서 설치)

라. 설치문의: 노원소방서 차량관리주임(2팀) 윤성권(☎ 972-1119)

붙임  굴절사다리차 바스켓 시인성 확보를 위한 개선 결과 1부.  끝.

	노원소방서장
수신자	서 울 특 별 시 장(안전지원과장),서소1-24(24개소방서),서울특별시소방학교장
★담당자	조육훈		장비회계팀장	서용석		소방행정과장	전결 05/14 장두익
협조자
시행	소방행정과-5235	(		)	접수		(		)
우	01791	서울특별시 노원구 한글비석로1길 8 노원소방서 소방행정과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon
전화	971-7119	/전송	948-6119	/	yukhun@seoul.go.kr	/	대시민공개