급수설비(옥내급수관)수질검사 보고서

주무관	수질팀장	행정지원과장		결재
윤희권	이인형	05/15 代송성하
협 조

	급수설비(옥내급수관)수질검사 업무와 관련하여 아래 신청인으로부터 수질검사 신청이 있어 현지 출장하여 수질검사 및 시료를 채취하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2018. 05. 15.
보고자 : 환경 6급 윤 희 권

□ 수질검사 및 시료 채취일 : 2018. 05. 15(화)

□ 검 사 자 : 윤희권, 윤동연

□ 검사대상(위치) : 송천초등학교 3개소

□ 수질검사 결과

시설물명	주 소	봉인시간 채수시간	채수지점	수질검사 결과
				탁도(NTU)	pH
송천초등학교	강북구 삼양로20길 29	오전 09:50	본관 2층 당직실	0.78	7.1
		오후 16:00
		오전 09:55	후관 3층 남자화장실	0.59	7.1
		오후 16:05
		오전 10:00	서관 3층 여자화장실	0.50	7.0
		오후 16:10

□ 보고자 의견

- 채수된 시료는 중부수도사업소에 시험 의뢰코자 함.  끝.