문서번호	건축부-6929
결재일자	2018.5.18.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		복지시설과장	건축부장
정호기		조영수	05/18 임인구
협조

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사

건설신기술 활용 방안 검토 보고

2018. 5.

서울특별시 도시기반시설본부

건 축 부

마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사』

건설신기술 활용 방안 검토 보고

위 공사와 관련하여 건설신기술 활용 심의 대상 신기술이 검토결과 1개인 경우로써 심의가  불필요하여 자체검토하고 적용방안을 보고함.

1		용역개요

용 역 명 : 마곡산업단지 공공산업지원시설건립공사 설계용역

용역기간 : 2016.11.28. ~ 2018.05.23

용역금액 : 2,200,000,000원

용역업체 : ㈜스페이스연건축사사무소 대표 이 상 대

2		추 진 경 위

'18.03.08 : 건설기술심의위원회 개최(기술심사담당관)

⇒ 제21차 건설기술심의 결과 : 최범종의원(12번:나사형 철근 제안:붙임1)     '18.05.04 : 건설신기술 활용심의 신청(건축부⇒기술심사담당관)

'18.05.09 : 건설신기술활용 심의 의견통보(기술심사담당관⇒건축부)

⇒ 신기술이 하나인 경우 발주부서가 자체검토하고 부서방침으로 공법선정위원회 심의 생략 가능(붙임 2)

3		신기술활용 적용대상(신기술807호)

구 분	신기술 명	참여업체수	예상공사비	비 고
철근콘크리트공사	나사형 철근 커플러	1개업체	128백만원	공사비와 공기단축효과있음

4		자체검토결과

건설기술진흥법 시행령 제34조(신기술의 활용 등)

서울특별시 건설신기술활용촉진에 관한조례 제6조

설계자 사전평가 결과

- 한국건설교통기술협회 건설신기술현황 확인결과 : 해당분야 1개 등록됨

· 해당분류 등록신기술 총 12건중 적용 신기술 1건(붙임4:검토보고서)

· 우리시 건설알림이 해당등록공법분야 1건중 유사공법 0건

- 해당신기술 807호는 기둥철근 이음시 나사형 커플러를 활용하여 조립하는 것으로 겹침이음의 감소로 철근량 감소 및 조립시공 시간단축효과 있음

건설사업관리자 신기술 공법선정 자체검토평가 의견제출

- 요구되는 철근조립의 인장강도 기준을 충족하며, 시공성 및 경제성에 우수한 평가 결과가 도출됨(붙임 5: 신기술 공법선정 사전 평가표)

5		향후처리계획

기술심사담당관의 검토의견에 따라 적용 신기술이 1개인 경우로 설계자의 사전평가 결과와 자체검토결과 적정하므로 본 신기술을 설계에 반영코자함.

붙 임 : 1. 제21차 건설기술심의 결과(최범종의원 의견 12번)  1부.

2. 기술심사담당관 검토의견 통보 1부.

3. 설계자 신기술적용요청 1부.

4. 설계자 사전평가 결과 1부.

5. 감리단 신기술 공법선정 사전 평가표,인장시험결과 각 1부.

6. 신기술 업무 매뉴얼 1부.  끝.