문서번호	기후대기과-10091
결재일자	2018.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	기후변화대응팀장	기후대기과장
라인영	하동준	05/23 신대현

2018 광화문광장 '쿨 스팟' 운영 계획

2018. 5.

기후환경본부

(기후대기과)

2018 광화문광장 ‘쿨 스팟’ 운영계획

시민 밀집지역인 광화문 광장에 ‘쿨 스팟’을 운영하여 폭염시 발생할 수 있는 시민피해 예방에 기여하고자 함

□ 시설개요

○ 위   치 : 광화문 광장 동편 보행로 난간 (‘17.7월 설치)

○ 시설내역 : 쿨링포그 시스템(노즐 152개, 노즐설치 길이 77m), 안전펜스, 안내표지판, 펌프 등

※ 쿨링포그 : 물방울의 약 100만분의 1 크기인 20㎛(마이크론) 이하의 물을 고압 분사하여 기화하면서 잠열을 흡수해 주변 온도를 낮추는 냉방장치, 먼지 저감효과 기대

□ 운영계획

○ 운영기간 : 2018. 6. 1. ~ 8. 31.

-  낮 기온 등 고려하여 운영기간은 9월까지 연장 가능

○ 가동시간 : 오전 11시 ~ 오후 7시 (45분 가동, 15분 정지)

- 보행로 난간에서 도로 및 경사로 방향으로 수돗물 고압 분사

‣ 물 분사량 : 시간당 최대 480리터

- 단, 기온이 25℃ 이하 이거나 습도가 70% 이상일 경우 자동으로 가동중지

○ 운영방법

- 시설 유지 보수(기후대기과), 수도 및 전기요금 부담(역사도심재생과)

□ 추진일정

○ 광화문 ‘쿨 스팟’ 운영관련 보도자료 배포 : ‘18. 5. 30.(수) 조간용

○ 광화문 ‘쿨 스팟’ 가동 :  ‘18. 6. 1. ~ 8. 31.

○ 쿨링포그 시설 유지보수, 노즐세척‧회수 등 : ‘18.5월, 10월

□ 소요예산 : 150만원

○ 예산과목 : 온실가스 감축방안마련, 온실가스 배출사업장 관리, 일반운영비

- 소요내역 : 쿨링포그 필터 및 펌프오일 교환, 노즐 설치·회수·세척 등.  끝.