문서번호	물재생시설과-6873
결재일자	2018.5.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김병오		정훈모	05/23 이인근
협조

「차집관로 비굴착보수공사」사전검토회의 개최결과 보고

2018. 5.

물순환안전국

(물재생시설과)

차집관로사업 사전 검토회의 개최결과 보고

2018년도 물재생센터에 편성된 차집관로 정비사업(비굴착보수) 예산에 대하여 사업의 적정성과 효율적 집행을 위하여 사전 검토회의를 개최하고 그 결과를 보고드림

□ 추진근거

❍ 물재생계획과-1765호(2017.2.6.) 하수관로사업 사전검토회의 방침

□ 회의개요

❍ 개최일시 : 2018. 5. 18(목) 10:00

❍ 개최장소 : 물순환안전국 회의실(서소문별관 1동 8층)

❍ 참석자(6명)

- 위 원 장 : 1명

- 검토위원 : 총 6명(내부위원 3, 외부위원 3)

❍ 검토대상 : 총 1건(서남물재생센터)

- 도림천 차집관로 정비(원형)

□  주요 검토사항

❍ 사업대상지 및 공법 적정성

- 통수능 부족, 역경사․역단차 확인

- 하수관로상태 평가 조서 확인

‣ 하수관로 정밀조사 매뉴얼(환경부)의 구조적 이상항목 중 본관 결함항목 적용

‣ CCTV 확인

- 공사현장 시공성 및 경제성 확인

‣ 공사구간별 전경사진, 굴착심도 확인 등

□  검토결과 : 원안채택

❍ 주요내용

- 금회 제출한 비굴착 대상구간 적정

- 불명수 및 계곡수 분리는 별도 검토가 필요하니, 현장조사 후 조치 필요

- 관로 보수시 관내부와 함께 맨홀내부 및 뚜껑 보수를 병행 시공할 수 있는 방안 마련

- 차량 진입 및 장비차량의 작업공간이 확보할 수 있는지 확인하여 계획 집행 필요

- 21-S0335구간 역단차 발생부를 최소화할 수 있는 방안 검토 등

□  향후계획

❍ 검토결과 조치계획

- 검토회의 결정내용을 서남물재생센터에 통보

붙임  1. 사전검토회의 의결서 1부.

2. 회의로고 및 검토의견서 1부.

3. 참석자명부 1부.  끝.