문서번호	시설보수과-4036
결재일자	2018.5.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	05/23 김용제
협 조
	주무관			강연홍
	주무관			김규춘

- 도로시설물 정밀점점용역 4건 -

용역 착수보고회 개최 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

시설보수과

용역 착수보고회 개최 결과보고

우리과에서 추진중에 있는 『궁동터널외 4개소 정밀점검용역 외 3건 정밀점검용역』에 대한 착수보고회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		대 상

연번	용 역 명	용역기간	용역금액 (천원)	용 역 사	용역담당자		비고
					직급	성 명
1	궁동터널외 4개소 정밀점검	‘18.4.27~10.23	93,431	(주)경원종합개발	6	윤동원
2	목동교외 6개소 정밀점검	‘18.4.30~11.25	159,120	세안안전진단(주)	6	강연홍
3	오목교외 3개소 정밀점검	‘18.5.2~11.27	163,494	(재)동우기술단	7	김규춘
4	외발산지하차도외 5개소 정밀점검	‘18.5.2~10.28	101,728	㈜한국시설안전연구원	7	김승진

Ⅱ		착수보고 개요

일 시 : 2018. 5. 21(월) 15:00 ~ 17:00 장 소 : 사업소 본관 2층 회의실 참석자 : 총 26명 ○ 사업소 : 소(과)장, 시설물담당 4명 ○ 용역사 : 사업책임기술자 등 20명
	착수보고회 진행사진

Ⅲ		보고내용

과업개요

과업 세부추진 계획

과업수행일정 및 조직구성, 인원투입계획

과업수행중 안전관리 및 교통처리계획 등 기타과업에 필요한 사항 등

Ⅳ		회의결과 주요내용

전차용역 보고서를 활용하여 손상진행여부, 보수부 재손상 등을 비교 작성

하여 외관조사망도에 표기하고, 외관조사 결과에 대한 원인과 분석으로

보수·보강 방안 제시 할 것

과업수행에 있어 중대한 결함 발견시 즉시 보고하여 시설담당이 현장 확인

하고 대처할 수 있도록 할 것

현장조사시 시설물담당자 및 시설보수과장이 합동으로 참여할 수 있도록

사전 보고하기 바람

관리자 입장에서 안전점검을 할 수 있도록 시설물별 중점관리 지점,   점검동선 등 로드맵을 작성 제출할 것

시설별 부속시설물, 첨가시설물, 교량하부 점용시설에 대하여 일제조사       하여 이상 유·무 및 설치현황을 위치도와 사진에 기록하여 제출할 것

과업수행시 보수·보강공사 추진구간에 대하여 하자발생 여부를 상세히 조사하고   하자보수가 이루어 질 수 있도록 위치별 물량을 작성 제출할 것

붕괴유발부재 및 중점관리 부재는 별도 확인할 수 있도록 위치별 주요

사진을 첨부하여 체크리스트에 의거 점검할 수 있도록 작성 제출할 것

과업수행시 안전사고 방지 및 안전점검 시행중임을 알 수 있도록 안내   표지판 설치, 점검자의 안전복착용 등 안전사고예방에 철저를 기해줄 것

외관조사를 7월이전 완료하여 익년도 사업예산 편성에 차질이 없도록

할 것

교량 시설물에 받침장치 및 신축이음장치 거동 변이량 측정하고 사진

첨부하여 보고서에 수록할 것

터널 및 지하차에 대하여 누수로 인한 고드름 발생여부 및 처리방안을

검토하여 보고서에 기재할 것

목동교, 오목교, 오목지하차도, 도림천좌안복개 등 현재 단일공사 시행중으로 외관조사시 이점 고려하여 보고서에 수록 바람

보수·보강 금액 산출시 2018년 서울시 공통대가를 기준으로 작성 바람

강우시 시설물별 현장조사 여부를 보고서에 기재할 것

목동교 C등급 해소를 위해 외관조사 후 보수,보강에 대하여 감독관에 사전보고 바람

착수보고회시 지적사항에 대해서는 중간보고시 조치 내용을 보고할 것

Ⅴ		행정사항

착수보고회에서 제시된 주요내용에 대하여 용역수행시 반영하도록

용역사에 통보 조치. 끝.