문서번호	배급수연구과-3773
결재일자	2018.5.24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	배급수연구과장	수도연구부장		수질분석부장
김성재	김현돈	최영준		05/24 김복순
협 조
	주무관		김효일

실험실 장비 불용계획

2018. 05.

서울물연구원

(배급수연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

실험실 장비 불용계획

실험기기의 노후화 및 제품 단종에 의한 부품 수급 등 문제로 수리가 불가하여 장비를 불용처리하고자 함.

▣ 관련근거

○ 공유재산 및 물품관리법 제75조

○ 서울특별시 공유재산 및 물품관리조례 제71조, 제72조, 제73조

▣ 불용처리 대상 실험장비 내역

물품명	규 격 명	수량	사진	취득일	취득단가(원)	설치장소
pH측정기	Hach, US/Sension1, 휴대용	1		2003-12-26	638,000	부식제어 실험실
수질분석기	Hach, DE/DR/2010	1		1997-12-03	4,950,000	부식제어 실험실
전도도 측정기	Hach, US/SENSION5, 휴대용	1		2003-12-26	990,000	부식제어 실험실
전도도 측정기	Orion, US/124, 휴대용, 디지털	1		2001-11-23	1,200,000	부식제어 실험실
탁도계	Hach, US/2100P, 휴대용	1		1997-04-03	2,090,000	부식제어 실험실
탁도계	Hach, US/2100P, 휴대용	1		2003-12-26	1,430,000	부식제어 실험실

물품명	규 격 명	수량	사진	취득일	취득단가(원)	설치장소
탁도계	Hach, US/2100AN, 탁상용	1		2001-11-23	4,900,000	부식제어 실험실
수질분석기	CRN-96R, 잔류염소측정기	1		2003-12-26	572,000	부식제어 실험실
수질분석기	CRN-96R, 잔류염소측정기	1		2002-01-11	539,000	부식제어 실험실
데이터로거	Spectrascan, MICROLOG 2L	2		1994-12-20	3,540,000	기전연구실
삽입식 터빈유량계	Quadrina, MPT 20B	2		1994-12-20	1,390,220	기전연구실

○ 용   도

- 부식제어실험실 : 관 용출실험 및 소석회 용해 실험 시 탁도, pH, 전도도, 이온 농도 측정

- 기 전 연 구 실 : 배관의 유량 측정 및 측정 데이터 저장

▣ 기기상태 및 업체 점검결과

○ 점검기간 : 2018. 5. 16. ~ 5. 18.

○ 점검업체

- 부식제어실험실 : 유진이앤이

- 기 전 연 구 실 : 한일네트워크엔지니어링

물품명	기기상태 및 점검 결과
pH측정기 (SensION 1)	Calibration기울기 65%미만 → 센서 교체필요
수질분석기 (DR2010)	측정값 유동 → 분광광도계 Gratting 교체필요(단종, 대체품없음)
전도도측정기 (Orion US-124)	보정후 재현성 낮음 → 센서교체
전도도측정기 (SensION 5)	보정후 재현성 낮음 → 센서교체
탁도계 (2100P)	전원 ON 안 됨 → 메인보드 교체 필요
탁도계 (2100P)	램프 ON 안 됨 → 램프교체 필요
탁도계 (2100AN)	전원 ON 안 됨 → 메인보드 교체 필요
수질분석기 (잔류염소)	전원 ON 안 됨 → 메인보드 교체 필요(단종, 대체품 없음)
수질분석기 (잔류염소기)	전원 ON 안 됨 → 메인보드 교체 필요(단종, 대체품 없음)
데이터로거 (MICROLOG 2L)	작동 안 됨 → 배터리 방전(구매 후 23년 경과로 단종, 수리불가)
삽입식 터빈유량계 (MPT 20B)	작동 안 됨 → 부품 노후화(구매 후 23년 경과로 단종, 수리불가)

▣ 경제적 수리한계

연번	품 명	취득일자	취득단가 (원)	최초 년도의 최대치	사용 연수	내용 연수	경제적수리 한계금액(원)	수리견적 금액(원)
1	pH측정기 (SensION 1)	2003-12-26	638,000	70	14	10	0	663,000
2	수질분석기 (DR2010)	1997-12-03	4,950,000	70	20	10	△1,485,000	부품단종
3	전도도측정기 (Orion US-124)	2003-12-26	990,000	70	14	10	0	785,500
4	전도도측정기 (SensION 5)	2001-11-23	1,200,000	70	16	10	△120,000	830,000
5	탁도계 (2100P)	1997-04-03	2,090,000	70	21	12	△365,750	230,000
6	탁도계 (2100P)	2003-12-26	1,430,000	70	14	12	166,833	1,045,000

연번	품 명	취득일자	취득단가 (원)	최초 년도의 최대치	사용 연수	내용 연수	경제적수리 한계 금액(원)	수리견적 금액(원)
7	탁도계 (2100AN)	2001-11-23	4,900,000	70	16	12	163,333	1,300,000
8	수질분석기 (잔류염소)	2003-12-26	572,000	70	14	10	0	부품단종
9	수질분석기 (잔류염소기)	2002-01-11	539,000	70	16	10	△53,900	부품단종
10	데이터로거 (MICROLOG 2L)	1994-12-20	3,540,000	70	23	11	△1,222,909	부품단종
11	삽입식 터빈유량계 (MPT 20B)	1994-12-20	1,390,220	70	23	11	△480,258	부품단종

☞ 경제적 수리한계금액이 0원 미만이거나 수리비용이 경제적 수리한계금액 이상으로 불용시키는 것이 타당하다고 판단됨

▣ 행정사항 및 향후 계획

○ 대체장비 여부

- 부식제어실험실 : 탁도계, pH미터는 2018년 구매하였으며, 칼슘이온,잔류염소 측정은 기존장비로 측정가능.

- 기 전 연 구 실 : 데이터로거는 기존 장비로 사용가능하며, 삽입식 터빈 유량계는 향후 사용 계획이 없어 대체장비 불필요.

○ 총무과에 불용물품목록 송부 등 절차에 따라 불용처리.

※ 붙임 :  1. 수리견적서(유진이앤이) 1부.

2. 제품수리소견서(한일네트워크엔지니어링) 1부.

3. 경제적 수리한계 금액 산출내역서 2부  끝.