문서번호	도로보수과-4803
결재일자	2018.5.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	서부도로사업소장
권세봉		강종훈	05/25 이학구
협 조
	주무관			이상하

2018년 우기대비 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 실시계획 보고

2018.  05. 25.(금)

서부도로사업소

(도로보수과)

2018년 우기대비 도로사면(비탈면, 옹벽)

안전점검 실시계획 보고

폭우, 강풍 등 장마철에 동반되는 기상변화로 재난 발생이 우려되는 도로옹벽을 점검하여 사고예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 2018년 우기대비 도로사면 안전점검 추진계획 통보

(도로관리과-7758, 2018.5.18)

□ 추진방향

○ 우기대비 도로옹벽에 대해 일제점검 및 안전조치로 장마철에   발생할 수 있는 안전사고 사전예방

○ 기상이변에 의한 집중호우로부터 재해예방

○ 수방기간 중 기상예보에 따라 순찰강화 및 수시점검 실시

□ 현  황

○ 도로사면(비탈면, 옹벽) 법령별 현황 : 관내 50개소

구분	법령별 관리대상 현황					비고
	소계	시특법 (2종시설)	급경사지법	재난관리법 (특정관리시설)	자체 관리대상
시도	50	6	4	8	32

○ 도로사면(비탈면, 옹벽) 안전등급별 현황 : 관내 50개소

구분	소계	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급	비고
시도	50	-	34	16	-	-

□ 점검개요

○ 점검기간 : ‘18.05.28.~`18.06.01.

※ 수방기간 : `18.05.15.∼`18.10.15.

○ 점검방법

- 점검반 편성 : 5개구 10명

구분	중구	용산구	서대문구	마포구	은평구	비고
비탈면 옹 벽	24	4	9	11	1
점검자	정병구 권세봉	최송천 조성자	이상하 서동연	김한별 조용훈	임동운 박흥권

□ 중점 점검사항

○ 점검표에 의한 현장 점검

- 도로사면의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

- 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등) 파손 및 준설(퇴적)여부

- 기타 안전사고 위험요인

□ 점검결과 조치계획

○ 경미한 사항은 연간단가 업체로 하여금 신속한 응급보수 등 위험요인 제거

- 도로옹벽 균열, 탈락, 낙석제거, 배수시설 정비 등

○ 도로사면(비탈면, 옹벽) 안정성 확보를 위한 보수․보강이 필요한 경우

- 응급보수 및 정비계획 수립, 필요시 시비 배정 요청하여 결과에 따라 정비시행

□ 행정사항

○ 우기대비 재난취약시설 안전점검 결과 제출(도로관리과,`18.6.10.)

- 안전점검 결과 지적 및 조치현황

- 우기대비 안전점검결과 조치계획

- 도로사면 안전점검표

붙 임 : 1. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

2. 우기대비 안점점검결과 조치계획 1부.

3. 도로사면 안전점검표 1부.

4. 사고발생 상황보고서 1부.

5. 등급별 평가기준 1부.

6. 관련문서 1부.  끝.