문서번호	도로보수과-4424
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	북부도로사업소장
조지웅		김학동	05/28 신응수
협 조

우기대비 도로사면 안전점검 추진 계획

2018 . 5 .

북부도로사업소

[도로보수과]

우기대비 도로사면 안전점검 추진 계획

금년 우기대비 사면유실, 낙석발생 우려지역 등을 점검하여 도로사면 안전성을 확보하고 체계적으로 관리하여 재난 안전사고 사전 예방하고자 함

Ⅰ		관련근거 및 시설현황

관련 근거

재난및안전관리 기본법 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

급경사지 재해예방에 관한 법률 제5조(급경사지에 대한 안전점검), 제15조(붕괴위험지역 안전 확보)

관리 대상 : 도로사면 12개소

연번	구분	위치	옹벽(석축)제원		법정관리대상		안전등급
			연장 (m)	최고수직고 (m)	급경사지	비법정 (자체관리)
1	옹벽	도봉구 방학동 520-1	63	4.3		o	*
2	옹벽	강북구 미아동 1-20	72	2		o	*
3	옹벽	강북구 미아동 703-34	72.7	2.7		o	*
4	옹벽	강북구 수유동 468-43	101	4		o	*
5	옹벽	강북구 수유동 486-739(시내)	220	7.4	o		*
6	옹벽	강북구 수유동 486-739(시외)	220	7.4	o		*
7	옹벽	강북구 미아동 791-1760	16	3		o	**
8	석축	성북구 성북동 산25-61				o	*
9	석축	성북구 정릉동 산87-274	80	3		o	*
10	석축	성북구 정릉동 산87-274	130	3		o	*
11	석축	성북구 성북동 산25-140	70	8		o	*
12	자연 비탈면	성북구 정릉동 산87-238	65	20		o	*

※ 7~12번 도로사면은 산지경계 도로사면 분류되어 관리주체 협의 중에 있으나 금번 우기대비 점검주체는 북부도로사업소로 지정되었음.

Ⅱ		점검 및 정비 계획

추진 방향

도로사면(비탈면, 옹벽) 일제점검으로 위험요소 사전정비

법령별로 시설물을 분류하여 유지관리

관련시스템 정비로 이력관리(DB화) 철저

점검 계획

점 검 자 : 자체점검(도로사면 담당자 4명)

점검대상 : 도로옹벽 12개

점검방법 : 2인/1조(담당자1명, 도로부속물담당1명)

점검기간 : 2018. 5. 28.(월) ~ 5. 31.(목)

조치기간 : 2018. 6.  1.(금) ~ 6. 15.(금)

중점 점검사항 : 점검표에 의한 현장 점검

- 급경사지의 절․성토부 인장균열․침하 및 배부름 발생 여부

- 지하수 용출수, 토사유출 및 낙석 발생 여부

- 옹벽, 석축의 파손 및 손괴, 균열 발생 여부

- 낙석방지책 및 낙석방지망 훼손 여부

- 배수시설(산마루 측구, 배수로, 침사지 등)파손 및 준설(퇴적)여부

- 기타 안전사고 위험요인

정비 계획

점검결과 조치계획

-  낙석제거, 배수로 정비, 마대쌓기 등 단순, 경미한 사항은 신속한 정비 등 위험요소 제거

- 일제조사 결과 위험성이 높은 시설물은 정밀점검, 정밀안전진단, 보수보강 등 별도 조치계획 수립 후 해소

Ⅲ		행정사항

우기대비 안전점검 실시

안전점검 실시 : ‘18. 5. 28 ~ 5. 31

안전점검 결과 정비 : ‘18. 6. 1.~ 6. 15.

안점검검 결과 시스템 입력 : ‘18. 6. 15

안전점검 결과 보고

지적사항 및 조치(계획) 결과 보고 : ‘18. 6. 15.(금)한

사고 발생 시 상황보고 철저 : 수시도로부속물(옹벽) 관련 사항

붙 임  1. 도로사면 관리대장 1부.

2. 도로사면 안전점검 결과 지적 및 조치현황 1부.

3. 동절기대비 안전점검 결과 조치계획 1부.

4. 도로사면 안전 점검표 1부.

5. 사고발생 상황보고서 1부.

6. 평가기준 1부.  끝.