문서번호	한옥조성과-5202
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		한옥지원센터장	한옥조성과장
김현우		이선기	05/28 代이성호
협조
	★주무관		전병도

소규모 수선 신청 검토보고

(홍제동 한옥)

2018. 5.

주택건축국

(한옥조성과)

소규모 수선 신청 검토보고(홍제동)

우리시 한옥 거주민의 한옥119출동 요청 및 소규모수선지원 신청으로 현장점검을 시행하고 지원 적정성에 대한 검토결과를 아래와 같이 보고드림

□ 추진근거

❍ 「2018년 소규모 수선공사(연간단가) 시행 계획」(한옥조성과-1026)

□ 신청개요

❍ 신청대상 : *****************************

❍ 규    모 : **********************

❍ 신청일시 : **********

❍ 신 청 자 : ***

❍ 등록여부 : ********

❍ 지원현황 : *****************

□ 현장점검

❍ 점검일시 : 2018.4.10.(화) 16시~, 5.8.(화) 14시~

❍ 점 검 자 : 한옥지원센터팀

❍ 점검내용

- 목부재 부식 점검

□ 현황 및 문제점

❍ 배면벽체 기둥, 인방재 : 흰개미피해로 부식

- 지붕수선 전 누수로 인해 벽체 습기유입 되고 흰개미 피해 지속 발생

- 벽체를 실크벽지로 도배하여 통기성 악화로 흰개미 서식 심화

- 부식으로 인한 결구력, 하중지지력 약화로 구조변위 우려

□ 보수방안

❍ 부식부분 제거 후 신재로 교체

- 구조부 결구력 고려하여 목재로 설치하되 훈증 처리하여 시행

❍ 실크벽지 제거 후 종이벽지로 교체

- 통기성 확보하여 사후 흰개미 발생률 저감

❍ 건축주에 정기적인 흰개미 구제, 예방조치 관련 지도

※ 세부내용 붙임 출동일지 참조

□ 현황사진

인방재 흰개미피해 및 부식	기둥 흰개미피해 및 부식

□ 검토의견

❍ 본 한옥은 서울시 등록한옥이며, 부식 목부재로 인한 구조변위가 우려되므로

❍ 계약업체에 통보 및 공사 진행하여, 해당한옥 거주민의 위험과 불편을 해소하고자 함

붙임. 1. 소규모수선 신청서 1부.

2. 출동일지 1부.  끝.