문서번호	하천관리과-7849
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		치수관리팀장	하천관리과장
구자일		代박홍봉	05/28 손경철
협조

2018년 풍수해 대비

유수지 점검 및 조치 결과보고

2018. 5.

하천관리과

(치수관리팀)

2018년 풍수해 대비

유수지 점검 및 조치 결과보고

풍수해로 인한 피해발생이 우려되는 유수지에 대한 사고예방 및 안전관리를 위해 자체점검을 실시하고, 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 점검대상 : 용산유수지 등 52개소(16개 자치구)

○ 점검 및 정비기간 : ’18. 3. 15. ~ 4. 30.

○ 점 검 반 : 관계 공무원으로 구성

○ 점검방법 : 점검표에 의한 자치구 자체점검 시행

□ 점검내용

○ 유수지 바닥 상태(토사 퇴적, 균열, 파손 등)

○ 복개시설(슬라브, 기둥) 균열, 파손여부 등

○ 사면(호안블럭 파손, 벽체 파손 및 균열 등)

○ 빗물 유입·유출시설(수문 등) 파손 및 작동 여부

○ 유수지 바닥에 유수 장애시설 적치 여부

○ 계측기(수위계) 및 CCTV 작동 여부 등

□ 점검결과

○ 지적사항 : 14건

○ 조치결과

- 조 치 완 료 : 12건

- 시기 미도래 :   2건

○ 주요 지적사항 : 세부내용 “붙임참조”

자치구명	유수 지명	점검일자	지적사항	조치계획	점검사진	비고
***	**	******	********************** *********	******* ************ ***** *******************	* *	***************
	**	******	*********** *****	****************	*	** ***
***	***	*****	************* *********	******************* **************	*
***	**	*****	************** *****	******** *************	*	******
***	**	******	********** *********** ************** ************	************ ******** ************	*	*********
					*
					*

붙 임 : 2018년 풍수해 대비 유수지 점검결과 1부.