문서번호	시설관리과-9337
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
이동규		05/28 代윤복철
협 조

현장실정보고에 따른 노후관 정비 대상 보고

(서초동 1444-10)

2018. 05.

강남수도사업소

시설관리과

실정보고에 따른 노후관 정비 대상 보고

「2017년 서초·강남구 관내 긴급누수복구공사」 중 현장실정보고서가 접수되어 아래와 같이 검토 후 보고합니다.

□ 실정보고현황

*****관련공문 : 시설관리과-2665(2018.02.09.)호, 건양 2018-26(2018.04.20.)호

○ 현    황

- 위  치 : 서초구 서초동 1444-10 골목

- 관현황 : 1994년, D=80mm, L=70m, 흑PE

- 실정보고자 : ****************

□ 보고 내용

○ 상기 위치는 노후배관 개량하고자 하였으나 해당 위치 내 도로가 사유지 이므로 토지 소유주와 협의 중에 있는 상황임.

노후배관 현황도

○ 누수지점을 포함한 구간에 대해 노후배관 상태로 보아 여려 개소 추가누수가 예상되어 사유지 도로굴착 협의 후 노후배관(흑PE D=80mm, L=70m) 및 노후인입관(COP D=25mm, 3개소:서초동 1444-10, 1444-11, 1444-12번지)을 정비하여야하는 실정임.

□ 조치의견

○ 노후배관에 대하여 해당 번지 일대 도로가 사유지이므로 민원인과 굴착허가와 관련하여 협의 후 관내 계약업체인 「2018년 서초구 관내 상수도공사」 업체 ***************에게 작업지시하여 정비시행하고자 함.

- 공사개요 : 배관 DCIP D=80mm, L≒70m, 인입관 SSP D=25mm 3개소, 분기밸브 80mm 1개소

붙임 : 누수복구 현장실정보고서 1부.  끝.