문서번호	예방과-13379
결재일자	2018.5.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당자	검사지도팀장	예방과장		소방재난본부장
육용무	김명식	代장만석		05/28 정문호
협 조
	장비관리팀장		김용근

- 서울시 공무원 가족의 안전한 휴식을 위한  -

서울시 공무원수련원 합동소방점검계획

서울소방재난본부

(예  방  과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	■	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

- 서울시 공무원 가족의 안전한 휴식을 위한  -

서울시 공무원수련원 합동소방점검계획

서울시 소속 공무원 및 가족의 힐링&연수 공간인 서울시 수련원의 안전점검을 통하여 화재예방과 함께 안전한 휴식을 보장하기 위한 소방점검계획을 보고 드림

Ⅰ		추진배경

❍ “제천 두손스포리움” 화재발생(2017. 12. 21.)

❍ “종로 서울장 여관” 화재발생(2018. 1. 20.)

❍ 인력개발과-11669(2018.5.28.) 서울시 3개 연수원 화재 안전점검 협조요청

❍ 화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제 4조

Ⅱ		추진방향

❍ 수련원 정밀안전점검을 위한 소방·전기·가스분야 합동점검

❍ 소방안전관리자 등 관계인 업무 추진실태 중점확인

※ 소방시설 작동정지사례, 피난·방화시설 유지관리 상태 등

Ⅲ		일반현황

❍ 서울시 공무원 수련원(3개소)

수련원 항목	수안보	속초	서천
소재지	충청북도 충주시 수안보면 동진이1길 99	강원도 속초시 미시령로 3160	충남 서천군 서면 월호리 621
연면적	21,731.15㎡	7,243.35㎡	18,925.38㎡
관리형태	민간위탁	서울시 직영	민간위탁
객실수	107실 (78㎡: 30, 53㎡: 67, 33㎡: 10)	80실 (30㎡: 67, 60㎡: 13)	151실 (79㎡: 30, 53㎡: 38, 37㎡: 68, 13㎡: 15)
관할서	충주소방서	속초소방서	서천소방서

Ⅳ		세부 추진계획

❍ 기    간: 2018. 5. 29.(화) ~ 6. 8.(금)

❍ 대    상: 서울시 공무원수련원 3개소(수안보, 속초, 서천)

❍ 점검기관: 서울소방재난본부, 한국가스안전공사, 동양TPT(전기업체)

❍ 점검참여: 서울시 행정국 인력개발과

❍ 점검일정

* 점검단원 명단 붙임참조

일정 기관	수안보	속초	서천
	5. 29.(화) ~ 5. 30.(수)	5. 31.(목) ~ 6. 1.(금)	6. 7.(목) ~ 6. 8.(금)
*서울소방 재난본부	본 부: 2명(검사지도팀) 소방서*: 4명	본 부: 2명(검사지도팀) 소방서: 4명	본 부: 2명(검사지도팀) 소방서: 4명
한국가스 안전공사 (별도일정 진행)	충북지부 2명	강원지부 2명	충남지부 2명
전기(업체)	5. 30.(1일간) 동양TPT 2명	5. 31.(1일간) 동양TPT 2명	6. 7.(1일간) 동양TPT 2명
행정국 인력개발과 복지노무팀	2명 (김지형 팀장, 김형태 주무관)	2명 (김지형 팀장, 김형태 주무관)	2명 (김지형 팀장, 김형태 주무관)

❍ 점검단 구성

- 본부 검사지도팀: 3

- 소방서: 4(검사지도팀 3, 소방점검기술경연대회 입상자 1)

❍ 중점 확인사항

- 소방안전관리자 등 업무추진 실태 확인 점검

⇒ 소방 안전관리: 시설관리, 안전교육, 현장안전 등

- 소방시설 관리·유지실태: 임의적 전원차단 및 정지상태 방치 등

- 피난·방화시설 유지·관리 실태

⇒ 비상구·피난통로 폐쇄 및 장애물 적치, 유도등 식별곤란시설물 등

- 기타 소방계획서 수립․운영사항 및 소방교육·훈련실시 여부 등

Ⅴ		행정사항

❍ 본부 안전지원과 승합차량 지원

❍ 점검단은 소속기관(부서)별 관외출장(관용차 사용) 조치

❍ 강남·도봉·동대문소방서는 2018. 5. 28 18:00까지 본부 예방과 사무실로 점검기구(붙임2참조) 지원

❍ 각 소방서 점검단원은 근무복 차림으로 2018. 5. 29. 08:00까지 본부 예방과 사무실-로 집결

붙임  1. 서울소방재난본부 점검단 명단 1부.

2. 소방서별 점검기구 지참목록 1부.

3. 서울시 3개 연수원 시설물 상세현황 1부.

4. 서울시 3개 연수원 화재 안전점검 협조요청 1부(별도붙임).  끝.

[붙임1]

서울소방재난본부 점검단

연번	구분		소속	계급	성명	연락처
1	점검단장		서울소방재난본부	소방령	김명식	*************
2	1조	조장	서울소방재난본부	소방위	김기원	*************
3		조원	도봉소방서	소방교	강태훈	*************
4	2조	조장	서울소방재난본부	소방위	김경완	*************
5		조원	강남소방서	소방장	김규태	*************
6	3조	조장	용산소방서	소방위	김한림	*************
7		조원	동대문소방서	소방교	최낙홍	*************

[붙임2]

소방서별 점검기구 지참목록

연번	기구명	강남소방서	도봉소방서	동대문소방서
1	레이저거리측정기		○
2	줄자	○		○
3	열연기감지기시험기	○	○	○
4	음량계	○	○	○
5	폐쇄력측정기	○	○	○
6	전류전압측정기	○	○	○
7	조도계	○	○	○
8	누설전류계	○	○	○
9	가스누설검지기	○	○	○

[붙임3]  서울시 3개 연수원 시설물 상세현황

구 분	속 초	서 천	수안보
위 치	속초시 미시령로 3160	서천군 서면 월하성길 87-87	충주시 수안보면 동진이1길99
개원일자	’97. 3. 15(’09 리모델링)	’07. 6. 26	’08. 7. 11
객 실 수	80실	151실	110실
건 물	지하2층~지상8층(1동) 연면적 7,243㎡	지하2층~지상4층 (4동) 연면적 18,925㎡	지하2층~지상6층 (2동) 연면적 21,731㎡
	철근콘크리트 평슬라브지붕	철근큰크리트조, 일반철골조/ 경사슬래브지붕	철근콘트리트조, 콘크리트지붕
부지면적	25,936㎡	97,684㎡	59,815㎡
교육시설	강당 (100석) 세미나실 1 ( 30석) 세미나실 2 ( 16석)	강당 (200석) 중강의실 1 ( 40석) 중강의실 2 ( 40석) 시청각실 ( 40석) 소강의실 1~3 (각 10석)	강당 (150석) 중강의실 1 ( 65석) 중강의실 2 (138석) 시청각실 ( 40석) 소강의실 1~4 (각 10석)
부대시설	사우나, 휴게실, 식당, 매점, 노래방, PC방, 테니스장 등	사우나, 식당, 수영장, 노래방, 매점, PC방, 당구장, 탁구장 등	사우나, 식당, 수영장, 노래방, 매점, PC방, 당구장, 탁구장 등
소 방	▸소화설비(소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러) ▸경보설비(자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기,비상방송) ▸피난설비(피난기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명) ▸소화용수설비(상수도소화전) ▸소화활동설비(연결송수관) ▸기타설비(방화문, 방화셔터) ▸소방안전관리자 : 최은규	▸소화설비(소화기, 자동확산, 옥내소화전설비, 스프링클러) ▸경보설비(자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송) ▸피난설비(피난기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명) ▸소화용수설비(상수도소화전) ▸소화활동설비(무선통신보조, 연결송수관) ▸기타설비(방화문, 방화셔터) ▸소방안전관리자 : 임재호	▸소화설비(소화기, 자동확산, 옥내소화전설비, 스프링클러) ▸경보설비(자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설경보기, 비상방송) ▸피난설비(피난기구, 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명) ▸소화용수설비(상수도소화전) ▸소화활동설비(무선통신보조, 연결송수관) ▸기타설비(방화문, 방화셔터) ▸소방안전관리자 : 최병덕
전 기	▸수전설비:22.9KV/900KW ▸발전설비: 380V/182KW ▸정기검사: ’16.8.25 ▸전기안전관리자 : 최승문	▸수전설비:22.9KV/3,600KW ▸발전설비:380V/555KW ▸정기검사: ’18.3.28 ▸전기안전관리자 : 백운상	▸수전설비: 22.9KV/3,500KW ▸발전설비: 380V/475KW ▸정기검사: ’17.3.13 ▸전기안전관리자 : 이병선
가 스	▸관리번호 : 010990003 010990005 ▸가스종류 : LNG(취사난방용) ▸사 용 량 : 9,695㎥ ▸가스안전관리자 : 최은규	▸관리번호 : 00938045001 ▸가스종류 : LPG(취사용) ▸사 용 량 : 200kg ▸가스안전관리자 : 최성묵	▸관리번호 : 0112652600 ▸가스종류 : LPG(취사용) ▸사 용 량 : 400kg ▸가스안전관리자 : 이지훈