문서번호	물순환정책과-9720
결재일자	2018.5.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	토양지하수팀장	물순환정책과장
박형수	김상동	05/29 안대희

2018년 사평역 터널내부 지하수 시료채취 계획(1차)

2018. 5

물순환안전국

(물순환정책과)

2018년 사평역 터널내부 지하수 시료채취 계획(1차)

사평역 주변지역 지하수오염도 분석을 위해 터널 내부의 유출지하수에 대한 시료채취 계획임.

□ 지하수오염도 분석개요

❍ 기    간 : 2018. 5월 ~ 12월

❍ 위    치 : 사평역 터널 내부 및 주변 관측공

❍ 시행기관 : 한국농어촌공사 경기지역본부

❍ 시료채취 : 연 4회, 총 200점

❍ 분석항목 : 11개 항목(현장측정: 전기전도도 등 5개, 분석의뢰: TCE 등 6개)

□ 시료채취 계획(1차)

❍ 일    시 : 2018.5.29.(수) 23:30 ~ 5.30.(목) 05:00

❍ 인    원 : 9명(서울시 1, 한국농어촌공사 8명)

❍ 장    소 : 사평역 터널 내부 지하수 관측공

❍ 시료채취 : 18개소(고속터미널역 방향 12, 신논현역 방향 5, 집수탱크 1)

고속터미널 방향

신논현 방향

❍ 세부 추진내용

- 터널 및 집수정 내 악취방지시설 관리실태 점검

- 지하철 터널 내 지하수 현장 수질 측정(5개 항목: 전기전도도, 용존산소, 산화환원전위, 수소이온농도, 온도)

- 지하철 터널 내 지하수 시료 채취 및 분석의뢰(6개 항목: 트리클로로에틸렌(TCE), 시스디클로로에틸렌(c-DCE), 트랜스 디클로로에틸렌(t-DCE), 1,1-디클로로에틸렌(1,1-DCE), 염화비닐(VC), 에틸렌(ETH)

※ 작업자 안전사고 예방을 위해 서울9호선운영(주) 직원 안내에 따라 현장점검 및 지하수 시료채취

□ 행정사항

❍ 사평역 터널 지하수 관측정 현장 안내 협조 : 서울9호선운영(주)

끝.