문서번호	도로보수과-4902
결재일자	2018.5.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장
정회곤		05/30 김권일
협조

노후포장도로정비공사(강서1구역) 책임감리 일일보고(5.26)

2018.5.28

도 로 보 수 과

분야별 건설사업관리기술자 업무일지

□ 성    명 : 정 승 헌

□ 일    자 : 2018. 05. 26 (야간)

□ 근무시간 : (금일)23 : 00 ~ (익일) 06 : 00

□ 용 역 명 : 2018년도 도로굴착복구 및 노후포장도로 정비공사 건설사업관리용역(3권역)

○ 업 무 수 행 사 항

주요업무수행내용

◇ 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)  (23:00~익일06:00)

No	노 선	위 치	공사계획(m)		금일작업량(m)		시공면적 (a)	작업내용	비 고
			B	L	B	L
1	남부 순환로	경인고속도로출구~남부순환로 합류지점	4.5~8.5	1,000	4..5~9.5	1,100	35.9 (445톤)	절삭후 아스팔트덧씌우기

- 점검위치 : 남부순환로(경인고속도로출구~남부순환로 합류지점)

지 시 사 항	조 치 사 항	비 고
○ 공사용 안내간판 및 노후포장공사 홍보 사전고시 ○ 교통안전시설설치 철저(보행자및차량유도) ○ 포장면 다짐 및 평탄성 관리 철저 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 하도 록 기능공에게 작업 전 주지 철저	○ 공사관련 홍보 사전고시 확인(현수막외) ○ 교통안전시설 설치 및 차량통행 확인 ○ 포장면 평탄성 관리 및 다짐상태 적정 ○ 기존포장 조인트부분 밀실 처리 확인 ○ 작업시 최대한 민원(소음)이 최소화 기능공 교육실시 ※ 참고사항	(야간)

분야별 건설사업관리기술자:  정   승   헌  (인)

건설사업관리 단계별 체크리스트

(절삭덧씌우기 포장공사)

○ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)

○ 점검위치 : 남부순환로(경인고속도로출구~남부순환로 합류지점)

○ 점검일자 : 2018. 05. 26(금일23:00~익일06:00)

구분	점검항목 및 내용	점검결과
시공전	○ 공사시작 전 공사홍보 및 교통안내표지판, 공사안내 현수막 설치여부	설치
	○ 1일 계획 작업량을 확인 하였는지 여부	확인
시공중	○ 절삭면의 평탄성 상태 및 청소상태의 적정성 여부	적정
	○ 설계와 동일하게 절삭 깊이를 유지하여 절삭하였는지 여부	적정
	○ 적정 유제를 적정량 균일 ㎡하게 살포하는지 여부 (프라임 코팅 0.5∼1.0 ℓ/㎡ , 택코팅 0.3∼0.6 ℓ/㎡ ,	적정
	○ 아스팔트 운반차량의 덮개 설치 여부	덮개설치
	○ 아스팔트 혼합물의 적정온도 여부(145∼160℃)	적정
	○ 아스팔트 혼합물의 확인시험을 위한 시료채취 여부	채취
	○ 페이퍼뒤에 삽과 레이크 인부의 고정 배치 여부	적합
	○ 스크리드가 기종포장에 5cm정도 겹치도록 포설되고 있는지 여부	적합
	○ 일정두께로 포설 하였는지 여부(5cm 일경울 6.5cm포설)	○
시 공 후	○ 세로 시공이음은 노면표시와 일치하는지 여부	일치
	○ 기존포장과 접속 부분 처리가 밀실하는지 여부(접속부 유제 처리)	밀실함
	○ 차선표시(오뚜기)를 적정하게 설치하는지 여부	적합
	○ 포장 표면상태 확인(평탄성, 재료분리 및 블리딩여부)	적정
	○ 포장 마무리 후에 주변정리 및 아스콘 잔재 청소 여부	청소함
	○ 포장표면온도가 40℃ 이하의 온도까지 내려간 후 차량개방 여부	준수
	○ 교통개방시간 준수 여부	준수
	○ 1일 시공량 확인여부	확인

분야별 건설사업관리기술자:  정   승   헌  (인)

사  진  대  지(절삭덧씌우기)

공사명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)               2018. 05. 26

1. 노면절삭	2. 청소
3. 평삭 두께측정(근경)	4. 평삭 두께측정(원경)
5. 유제살포	6. 아스콘 포설
7. 온도측정(포설시)	8. 온도측정(다짐시)

사  진  대  지(절삭덧씌우기)

공사명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)               2018. 05. 26

9. 측정결과(포설시)	10. 측정결과(다짐시)
11. 아스팔트 다짐-1차	12. 아스팔트다짐-2차
13. 아스팔트다짐-3차	14. 싸인카
15. 안내간판 설치	16. 시공연장 확인