운영 일지(침지, 가압)2018/5/30,

주무관	정수과장			결재
박병화	05/31 정종기
협 조

문서번호 :	정수과-5756

□ 생산현황                                             (전일 / 당일)

구 분	유입량( m3/일)		생산량( m3/일)		유효율(%)		가동율(%)
침 지 식	9,100	8,948	8,672	8,522	95	95	35	34
가 압 식	9,592	11,717	9,409	10,987	98	94	38	44
계	18,692	20,665	18,081	19,509	97	94	36	39

□ 수질현황                                             (전일 / 당일)

구 분	침 지 식		가 압 식		비 고
탁도(NTU)	0.04	0.04	0.04	0.04
pH	7.1	7.1	7.2	7.2

□ 약품현황                                                            (단위 : ℓ)

약품별 공장별	P A C			가성소다			황 산			NaOCl
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	1,708	104	1,604	1,789	0	1,789	5,083	0	5,083	1,869	0	1,869
가압식	2,371	157	2,214	2,382	0	2,382	835	0	835	3,893	0	3,893

(단위 : Kg)

약품별 공장별	옥살산			SBS(중아황산나트륨)
	전일 재고	금일 사용량	금일 재고	전일 재고	금일 사용량	금일 재고
침지식	0	0	0	0	0	0

□ 운영사항

침지식	○ 시설물 점검
가압식	○ 시설물 점검 ○ 가동사항 - #3계열 순환수 유입밸브 축 파손으로 가동정지 중