문서번호	교량안전과-9632
결재일자	2018.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
장재연		정회평	06/01 한유석
협조

2018년 상반기 천호대교 집중점검 결과보고

2018. 5.

교량안전과

(강구조교량팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2018년 상반기 천호대교

집중점검 결과 보고

시설물의 안전관리에 관한 특별법 및 2018년 시설물 집중점검 계획에 의거 천호대교의 상반기 집중점검(팀단위)을 시행하고 그 결과를 보고드림

□ 관련근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제6조

○ 2018년 교량시설물 안전점검 추진계획(교량안전과-1309호, 2018.01.24.)

□ 점검대상 시설물현황

○ 천호대교

- 본교 L=1,150m, 형식 PSCI+SBG, 준공년도 `76년(DB-18)

- 램프(A~E) L=1,038m, 형식 STB, 라멘+SBG+SPG, 준공년도`83~04년(DB-24)

○ 위치도 및 전경사진

(위 치 도)	(전 경 사 진)

□ 점검개요

교 량 명		천호대교
점검 일자		‘18.05.18.(금) 15:00 ~ 18:00
외부 참여자	주치의	㈜진우엔지니어링 부사장 안삼현
	점검용역	(사)대한산업안전협회 사업책임기술자 외 3(정밀안전진단)
내부참여자 (교량안전과)		강구조교량팀(4명), 특수교량팀(4명), 교량관리팀(2명)

○ 점검 세부 계획[점검조 및 점검구간]

시설물명	점검조		조별 점검구간	비고
천호 대교	1조	강구조교량팀	․ 본교 하부(A1~P11), 램프 B·E 하부	주치의, 점검용역 기술자 동행
	2조	특수교량팀	․ 본교 하부(A2~P11), 램프 A·C·D 하부
	3조	교량관리팀	․ 본교 상부(A1~A2), 램프 A·B·C·D·E 상부

○ 점검사진

현황설명	단체사진

□ 주요 점검결과 및 조치계획

팀 명	위 치	지적사항	조치계획
강구조 교량팀	램프B, A1	균열보수구간	지속관찰 (진행중인 정밀안전진단 용역사에 원인 및 진행사항 조사요청)
	램프B, P1	조경수 전지작업 필요	일상유지보수공사에 작업지시
	P4 하류측	배수불량	일상유지보수공사에 작업지시
	P6 하류측	연석파손	일상유지보수공사에 작업지시
특수 교량팀	P31	배수구 막힘	일상유지보수공사에 작업지시
	램프C, A1	단면확대부 백태	지속관찰 (진행중인 정밀안전진단 용역사에 원인 및 보수방안 검토요청)
	P31	충격방지시설 볼트 탈락	일상유지보수공사에 작업지시
	램프D	배수구 막힘 6개소	일상유지보수공사에 작업지시
	램프D	차량방호난간 기초 파손	일상유지보수공사에 작업지시
	P27	불법현수막	제거 완료
교량 관리팀	P6 보도부	종방향조인트 후타재 열화	일상유지보수공사에 작업지시
	P7 하류측	1차로 포장 소성변형	지속관찰 (진행중인 정밀안전진단 용역사에 원인 및 진행사항 조사요청)
	P22	배수구 막힘	일상유지보수공사에 작업지시

□ 처리계획

○ 금회 집중점검 결과 지적된 사항은 한강교량 일상유지보수공사(1공구)로 보수 예정

○ 점검 결과는 시설물 정보관리 시스템(FMS)에 입력 조치

□ 행정사항

○ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급방법 : 자문위원 개인 계좌에 입금처리

붙임 : 1. 팀별 점검 보고서 각 1부.

2. 외부 자문위원 의견서 1부.  끝.