문서번호	시설관리과-13378
결재일자	2018.6.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
구본천		代강판오	06/04 김기상
협 조

건축허가 신청에 따른 급수협의 보고서(대림동 942-**)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

영등포구청 건축과로부터 *********번지 건축허가 신청에 따른 우리사업소 소관사항 검토의견 요청이 있어 아래와 같이 보고 합니다.

□ 협의 현황

○ 관 련 문 서 : 건축과-17466(2018.05.29.)호

***************************

******************

○ 건 축 규 모 : 지하0층/지상4층, 연면적 213.65㎡

○ 용      도 : 단독주택(다중주택) 및 근린생활시설

□ 조사 내용

○ 수    계 : 대방배수지

○ 평균표고 : 21.6m

○ 분기점 수압 : 3.0㎏/㎠

○ 인입 관경 : D=80mm에서 D=25mm로 인입공사 시행

-  다중주택 및 근린생활시설

※ 구경산출방법 : 수도조례 제16조제1항 및 수도조례시행규칙 제14조(별표2)에 의거

1. 주거용 건축물 : 『건축물의 설비기준에 관한규칙』제18조(별표3)에서 정하는 기준

2. 주거용 이외의 건축물 : 별표3, 별표4의 기준

□ 조치의견

○ 급수 가능 지역으로  인입 관경은  D=25㎜로 결정됨에 따라 따로붙임과 같이 급수협의조건을 부여하여 영등포구청 건축과에 통보코자 합니다.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.