문서번호	산지방재과-5770
결재일자	2018.6.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		사면총괄팀장		산지방재과장
조양연		신현호		06/11 김영삼
협 조

- 2018년 상반기 -

우면산 산사태 복구공사 하자검사 결과 보고

2018.  6.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 2018년 상반기 -

우면산 산사태 복구공사 하자검사 결과보고

우면산 산사태 복구공사(1,3공구)와 복구지 경관복원공사에 대한 2018년도 상반기 하자검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

공사개요

○ 공 사 명 : 우면산 산사태 복구공사(1,3공구)와 경관복원공사

○ 공사기간 : 2011.12.22.~2012.12.14. , 2017.7.10.~2017.10.31.

○ 공사내역

구 분	위 치	규 모	공사비(천원)	시 공 사
1공구	래미안, 임광아파트 앞, 전원마을	17.1ha	8,514,105	동부산림경영센터(강릉)
3공구	생태연못, 형촌마을	8ha	3,445,478	남부산림경영센터(안동)
경관복원	우면산 산사태 복구지	1식	208,613	회암조경(주)

하자기간 : 준공검사일로부터 공종별 2~7년

공 종 별	하자보증년수
	1공구 (’12.12.14 준공)	3공구 (’12.10.31 준공)	경관복원공사
Con'c사방댐, 역T형, 중력식	'12.12.28~'19.12.27(7년)	'12.11.01~'19.10.31(7년)	-
나무식재공 등	-	-	'17.11.09~'19.11.08(2년)

※ 조경공(2년, ’14년 12월),구조물공 및 2공구는 하자보증기간 종료로 제외

하자검사 실시 결과

○ 검사기간 : ’18. 5. 14. ~ 5. 31.

○ 검사내용

- 사방시설물 변형 및 파손 여부, 배수시설의 배수기능 유지 여부

- 구조물의 기능성, 주변부 세굴가능성, 마감부 및 이음새 등 하자여부

- 옹벽, 석축 파손, 손상, 균열 발생 여부 등

○ 하자검사 방법

- 시․구 담당자 합동점검 실시 및 시공사 관계자 입회

- 검사조 편성

공 구 별		1 공구	3 공구	경관복원공사
검 사 일		5. 23	5.25	5.24
대 상		래미안, 임광아파트 앞, 전원마을	생태공원, 형촌마을
검사자	산지방재과	시설6급 조양연	시설6급 조양연	시설6급 조양연
	서초구	-	-	녹지7급 김숙경
입회자	시공사	산림조합중앙회(동부) 김상원 과장	산림조합중앙회(남부) 우병로 과장	회암조경(주) 설동수 이사

○ 하자검사 결과

- 현장확인 결과, ’12년 복구공사 준공 이후 4년 이상 경과된 사방댐, 옹벽, 보막이, 골막이, 누구막이 등 사방시설물의 균열 및 파손은 보이지 않으며 구조물 상태가 전반적으로 양호함

- 기슭막이, 돌골막이, 돌바닥막이, 돌수로 등 계류시설은 대부분 안정화되어 하자는 보이지 않음

- 경관복원공사는 고사목이 발생하여 하자보수가 필요하여 시공사에 하자수목 재식재토록 통보코자 함.

붙임 : 1. 하자검사 조서 각 1부.

2. 현황사진 1부.  끝.