문서번호	기술심사담당관-9338
결재일자	2018.6.14.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제115호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
오영진	류용열	김홍길		06/14 김준기
협 조
	기술관리팀장		이상석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(5월)

2018.  6.

서울특별시

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(5월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는 「외부전문가 기동점검단」의 `18년 5월 중 활동 결과에 대하여 보고 드림

1. 점검개요

점검일자	2018. 5. 15.(화)	2018. 5. 24.(목)	2018. 5. 24.(목)	2018. 5. 29.(화)
공 사 명	서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	갈현동 청소년 문화의 집 신축공사	율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사	서울시립대학교 기숙사 증축공사
사업부서	도시기반시설본부	은평구청	도시기반시설본부	서울시립대학교
공사기간 (공정률)	`16.03.01. ~ `21.02.28.(15%)	‘17.03. ~ ’18.12. (35%)	‘10.10.11. ~ ’19.12.31.(57%)	‘17.05.17. ~ ’18.11.30.(44%)
점검자	· 비씨엠피 임경호 · 유 신 정공래 · 수성엔지니어링 안순용 (직원 : 기술관리팀 3)	· CS구조엔지니어링 류현희 · 동양미래대학교 장덕배 · 아이건설(주) 최광현 (직원 : 건축심사팀 3)	· ㈜건화 이상환 · 영진엔지니어링 김상석 · 경화엔지니어링 나상호 (직원 : 토목심사팀 2)	· 에이톰엔지니어링 강창선 · 필건축사사무소 박현식 · 희림건축사사무소 정운수 (직원 : 건축심사팀 3)

2. 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- ONE-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비와 인력투입현황 관리여부

- 현장반입 건설기계 임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리 및 비계 설치 및 유지관리실태 점검

- 터널, 옹벽의 흙막이 가시설 시공 및 유지관리 실태점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립여부

- 공사 시공 및 품질관리 상태 점검

3. 점검결과

□ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	41	22	10	9
서부간선지하도로 민간투자사업(2공구)	14	10	1	3
갈현동 청소년 문화의 집 신축공사	14	4	7	3
율곡로(창경궁앞) 도로구조 개선공사	6	4	-	2
서울시립대학교 기숙사 증축공사	7	4	2	1

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

- 현장제작 복공판의 경우 구조적 취약 부분을 선정하여 구조기술사의 검토를 거친 후 설치할 것(서부간선지하도로 민간투자사업(2공구))

- 가시설 띠장 연결구간 겹이음 길이 부족하니 보강 요함.(서부간선지하도로 민간투자사업(2공구))

- E/A의 두부는 축력저감 등에 대비하여 재긴장에 지장이 없어야 하나 일부가 절단되어 있으므로 철저한 계측관리(하중계)가 필요함.(율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사)

- 연결 Bridge의 구조도면(Truss 입면도, 접합상세도 등), 계산서 검토 요함.(서울시립대학교 기숙사 증축공사)

- 2층 Transfer Girder보의 설비 opening 부분의 주근 배열상태와 철근 절단 여부에 대해 감리보고서 등을 통해 확인 필요.(서울시립대학교 기숙사 증축공사)

- 중앙부 교각 기초의 지반반력이 구조계산서와 평판재해시험 결과값이 서로 상이하니 확인 요함(율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사)

품질관리 분야

- 수직부재(벽체, 기둥)의 주근위치 부적정.(갈현동 청소년 문화의 집 신축공사)

· 벽체 수직철근의 피복두께(2cm)가 유지되도록 고정 요함

· 기둥의 주철근(수직근)이 편심 배치되어 피복두께가 맞지 않거나 기둥 단면이 축소되는 경우가 있으므로 도면대로 시공요함(2층 기둥의 철근 조립 부위는 해체 후 재시공 요망)

· 거푸집과 주철근 간격유지를 위해 스페이서 추가 배치 할 것

· 벽체 철근 수직근의 폭 고정근이 미설치되어 철근 조립 후 콘크리트 타설전 폭 고정근 설치요함.

- 기둥의 띠철근 배근상태가 부적정하여 후크 형태(90°,135°)를 설계도면(S0-03, 3-10) 참조하여 시공요하며, 보의 스터럽 배근시도 주의요함.(갈현동 청소년 문화의 집 신축공사)

- 철근 조립 시 주철근(길이방향)에 연결철근을 배치(계단 표준도면 참조)하여 정착 요함.(갈현동 청소년 문화의 집 신축공사)

4. 조치 내용

□ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시 시정토록 조치

- 발주부서에서 지적사항 시정 및 현장관리토록 공문으로 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.