투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	서울특별시보건환경연구원장(물환경연구부장)
(경유)
제 목	푸른수목원 수질검사 의뢰(2/4분기, 지하수 정기수질검사)

1. 귀 연구원의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 「지하수법」제20조(수질검사 등) 및 동법시행령 제29조의 규정에 의거

우리사업소 산하 푸른수목원 지하수 정기 수질검사와 푸른수목원에서 관리하는

항동저수지(호소) 수질검사를 의뢰하오니 검사 후 결과를 회신하여 주시기

바랍니다.

3. 지하수 수질검사 세부내용

가. 지하수 정기 수질검사 주기 :  생활 / 공업 / 농업용수(3년)

나. 채수 및 검사의뢰일 : 2018. 6. 19.(화)

다. 검사대상 : 지하수 관정(2개소)

라. 수질검사 의뢰 내역 및 수질 기준 : 첨부문서 참조

연 번	공원명	위 치	용 도	검사항목	시료(별송)	비 고
1	푸른수목원	알뜰록 계류	생활용수 (조경용)	19항목	무균채수병 4ℓ_1개 무균채수병 1ℓ_1개 바이알 40㎖_5개	1호공
2	푸른수목원	미르네(계류원)	생활용수 (조경용)	19항목	무균채수병 4ℓ_1개 무균채수병 1ℓ_1개 바이알 40㎖_5개	2호공

4. 항동저수지(호소) 수질검사

가. 시료체취 : 2018. 6. 19.(화)

나. 검사대상 : 푸른수목원 항동저수지(호소) 내 2 구역

다. 수질검사 의뢰내역

구분	총유기 탄소량 (mg/L)	부유 물질량 (mg/L)	총 인 (mg/L)	총질소 (mg/L)	클로로필-α (mg/㎥)	대장균군 (군수/100mL)
						총대장균군	분원성 대장균군
<목표수질>	-	-	-	-	-	-	-
항동저수지
가람자리 (수생식물원)

※  첨부 : 구로구청 지하수 수질검사 안내 공문, 지하수 수질기준, 지하수 시료 채수 지점

※  별첨 : 수질검사 내용 별 시료 별송

구 분		4L 멸균용기	1L 멸균용기	바이알 40ml	비고
지하수	1호공	1	1	5
	2호공	1	1	5
항동저수지	항동저수지	1	1	·
	가람자리 (수생식물원)	1	1	·
총 계		4	4	10

끝.

	서부공원녹지사업소장
공공안전관	이상호		원장	권용진		공원운영과장	06/15 배남현
협조자
시행	공원운영과-7469	(		)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개