“변화를 선도하는 강남, 희망을 선사하는 강남”

등록번호	환경과-25777		주무관	물관리팀장		환경과장		도시환경국장
			김광묵	김병섭		양미영		06/22 박은섭
등록일자	2018.6.22.
결재일자	2018.6.22.
공개구분	대시민공개
			협조자

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2018년 2분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천·세곡천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

○ 조사일시 : 5.30(수), 5.31(목), 6. 7(목), 3일간

○ 참여기관 : 강남, 서초, 송파, 용인, 성남, 과천 등 6개 자치단체

○ 조사구간 : 30개 지점

- 탄  천 : 17개 지점 [용인시~성남시~강남구·송파구 지역 본·지류]

- 양재천 : 10개 지점 [과천시~서초구~강남구 지역 본·지류]

- 세곡천 :  3개 지점 [서초구~강남구 지역 본류]

○ 조사결과(BOD 기준)

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2018년 2/4분기	1.4	Ⅰb	0.8	Ⅰa	0.7	Ⅰa
2018년 1/4분기	3.1	Ⅲ	2.1	Ⅱ	1.6	Ⅰb
2017년 2/4분기	2.1	Ⅱ	1.3	Ⅰb	1.4	Ⅰb

2018.  6.   .

	도 시 환 경 국
(		환경과	)

【 관련 규정 및 제반사항 사전검토서 】
검토분야	확인 및 적시사항
관련 규정 및 근거	현행 관련 법, 시행령, 조례, 규칙, 관련 지침 등 근거를 모두 검토하고 적시하였습니까?
	• 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약
추진 경위	추진 경위는 무엇입니까?
	• 하천 수질은 상류에서 유입되는 수질에 좌우되므로, 상류측 자치단체와 함께 상류 수질 및 수변환경을 조사하고 개선대책 마련 • 2007년 이후 분기별 수질오염도 합동조사 계속 실시해 옴
예산 사항	산출 근거 및 기준 또는 예산확보 및 투입우선순위 등의 내용을 검토하고 적시하였습니까?
	• 탄천·양재천 수질오염도 합동조사 경비 예산 확보
수혜자 및 범위	이 업무(사업)관련 수혜자는 누구이며 수혜범위를 파악해 보았습니까?
	• 대상 : 강남구 주민
분 야 별 검토사항 [계속 : ] [신규 : ]	이 업무(사업)과 관련하여 아래 등 제반사항을 검토해 보았습니까? ⓛ 관련부서 협조 ----------------- ( 0 ) ② 이해관계인 및 에상되는 민원 ----------------- ( ) ③ 추진상 사전 걸림돌 ----------------- ( ) ④ 미래행정 수요예측 ----------------- ( ) ⑤ 시장조사 ----------------- ( ) ⑥ 민간부분(시설 등)과의 경제성 및 효율성 등 비교 ------ ( ) ⑦ 업무 매뉴얼 및 관련 법규 ----------------- ( ) ⑧ 행사관련 의전 및 선거법 ----------------- ( ) ⑨ 투융자 심사 등 관련절차 준수 ----------------- ( )
	• 용인, 성남, 과천, 서초, 송파 등 5개 자치단체와 합동 점검 • 서울시 보건환경연구원에 수질오염도 검사 의뢰
타 기관 사 례	타 구 사례를 파악, 비교해 보았습니까?
	• 유사 사례 없음
전문가 자 문	전문가의 자문이나 검토를 받았습니까?
	• 해당사항 없음

- 탄천, 양재천, 세곡천 수질 및 수변환경 개선을 위한 -

2018년 2분기 하천 수질오염도 합동조사 결과 보고

탄천․양재천 유역의 수질개선과 생태복원을 위하여 환경행정협의회 소속 6개 지방자치단체가 수질오염도 및 관리실태를 합동조사한 결과를 보고드림

※ 추진근거 : 탄천·양재천 유역 환경행정협의회 규약(2000.8.31)

□ 조사개요

○ 조사기간 : 2018년 5월 30일(수), 5월 31일(목), 6월  7일(목) 3일간

○ 조 사 자 : 연인원 16명

조사일	조사구간	계	강남	송파	서초	용인	성남	과천
5.30(수)	탄천(상)	5	2	-	-	1	2	-
5.31(목)	탄천(하),세곡천	5	2	2	1	-	-	-
6. 7(목)	양재천	6	2	-	2	-	-	2

※ 채수전 강우로 인한 수질 불안정으로 당초 5.23(수), 5.24(목), 5.30(수)에서 채수일 변경

○ 조사구간 : 30개 지점 [세부지점 붙임1 참조]

- 탄  천 : 17개 지점 [철도기지창(용인)~성남하수처리장(성남)~한강합류부(강남)]

- 양재천 : 10개 지점 [부림교(과천)~주암교(서초)~대치교(강남)]

- 세곡천 :  3개 지점 [헌인교 하류(서초)~리엔파크앞(강남)~세곡천 하류(강남)]

○ 조사항목(10개 항목)

- 수온, DO, pH, BOD, SS, T-N, T-P, TOC, 총대장균군, 분원성대장균군

○ 조사방법

- 현장조사(3개 항목) : 수온, DO, pH 측정, 폐수유입, 쓰레기 등 관리실태 조사

- 수질검사 의뢰(7개 항목) : BOD, SS 등 잔여항목은 시료채수 후 서울시 보건환경연구원에 의뢰

□ 조사결과(총괄)

○ 탄천 1.4ppm(Ⅰb등급), 양재천 0.8ppm(Ⅰa등급), 세곡천 0.7ppm(Ⅰa등급)

○ 3개 하천의 오염도는 모두 전년 동기 및 1분기 보다 개선되어 1등급 수준의 깨끗한 상태였으며, 2018년도 수질목표(탄천 3.3ppm, 양재천 1.6ppm, 세곡천 1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단됨

조사시기	탄천(본류)		양재천(본류)		세곡천
	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급	BOD(ppm)	등급
2018년 2/4분기	1.4	Ⅰb	0.8	Ⅰa	0.7	Ⅰa
2018년 1/4분기	3.1	Ⅲ	2.1	Ⅱ	1.6	Ⅰb
2017년 2/4분기	2.1	Ⅱ	1.3	Ⅰb	1.4	Ⅰb

○ 연도별 추이를 보면 3개 하천 모두 수질오염도가 개선추세에 있으나, “환경행정협의회”간 지속적인 협업으로 상류지역으로부터의 오염물질 유입감소 노력이 필요함.

□ 세부 조사결과

가. 탄천 본류

○ 본류 구간의 수질오염도(1.4ppm)는 채수전 강우의 영향으로 전년 동기 및 1분기 대비 개선되어 Ⅰb등급의 깨끗한 수준임.

- 2018년 1분기 : 3.1ppm,  2017년 2분기 : 2.1ppm

○ 하류구간인 “삼성교”와 “한강합류부” 일부 구간에서 수온상승으로 인한 퇴적물질 부상하는 구간이 있으나 전체적인 수질상태는 양호함.

○ 성남하수처리장 방류구 하류인 “대곡교 밑”과 “탄천물재생센터 하류” 구간의 오염도는 2.5ppm, 2.7ppm으로 양호한 수준이지만 탄천의 수질개선을 위해 자치단체별 관할 하수처리장 방류수의 지속적인 수질관리 필요함.

○ 또한, 대곡교 상류 약 500m지점(탄천-세곡천 합류지점)에서 시행중인 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사」는 탄천 하류의 수질오염도에 직접적인 영향을 끼칠 수 있으므로 현장의 철저한 관리가 요구됨.

☞ 탄천의 2018년 1~2분기 누적 수질오염도는 2.3ppm으로 ‘18년 추진목표(3.3ppm) 달성은 무난할 것으로 판단되지만, 오염물질 유입방지를 위해 하천순찰 등 지속적인 노력이 필요함.

나. 탄천 지류

○ 지류천의 오염도는 1분기 및 전년 동기 보다 전체적으로 개선되었으며 특히,

정평천(용인시)과 창곡천(송파구)의 오염도가 많이 개선되었음.

다. 양재천 본류

○ 채수전 강우의 영향으로 평균 오염도는 0.8ppm의 깨끗한 수준이며 전체구간에서 1분기(2.1ppm) 및 전년 동기(1.3ppm) 보다 많이 개선되었음.

○ 과천시 및 서초구 일부구간 공사로 인한 유속변화로 일부 퇴적유기물 부상구간 있음

☞ 2018년 1~2분기 누적 수질오염도는 1.2ppm으로 ‘18년 추진목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단되지만, 하천 주변 공사장 점검 등 철저한 관리가 요구됨.

라. 세곡천

○ 전년 동기보다 수질오염도가 개선(1.4ppm → 0.7ppm) 되었으며, ‘18년 추진목표(1.6ppm) 달성은 무난할 것으로 판단됨

○ 상류구간인 서초구 화훼단지 주변의 비점오염원은 지속적인 관리 필요함.

□ 향후 조치계획

○ 수질오염도 조사결과를 “환경행정협의회”에 통보하고 지속적인 관리와 노력 당부

- 강남구 : 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사장」 순찰 강화

- 서초구 : 양재천(여의천) 공사장 및 세곡천 상류구간 비점오염원 등 점검

- 송파구 : 창곡천 하류 비점오염원 점검 등 수질관리 강화

- 성남시 : · 하수처리장 방류수 수질관리

· 「위례신도시 탄천변 도로 건설공사장」 순찰 강화

- 과천시 : 양재천 주변 공사장 및 화훼단지 비점오염원 관리 강화

- 용인시 : 정평천 주변 공사장 순찰 강화

○ 상반기 “탄천·양재천 유역 환경행정협의회” 사업평가 보고회 개최 : 7월중

붙임 : 1. 2018년 2분기 탄천·양재천 수질오염도 조사결과 1부

2. 탄천 ․ 양재천 수계 시료채취 지점명(위치도) 1부.  끝.