모든 주택에는 소화기와 단독경보형감지기를 의무 설치하여야 합니다.
	강서소방서
수신자	화곡119안전센터장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 이설 현장검수 실시 알림

1. 강서구청 물관리과-8709(2018.6.22.)호 “지장물(소화전 맨홀) 이설완료에 대한 회신”과 관련입니다.

2. 소방용수시설(소화전) 이설 완료에 따른 현장검수를 다음과 같이 알리니 이행에 철저를 기하기 바랍니다.

가. 기 간: 2018. 6. 26. ~ 2018. 6. 29.〔4일간〕

나. 대 상: 지하식소화전 070125호(강서구 까치산로 77)

다. 검수사항

1) 소화전 기능 이상유무 및 정상작동 여부

2) 외관상태, 기울기 및 적정수압(2.5㎏ 이상) 유지 여부

3) 도로복구 등 마무리 공사 상태 확인 등

※ 하수관 공사후 도로포장 차후 실시 예정

라. 행정사항

1) 민원 발생을 최소화 하기 위해 밸브조절 시 최대한 서서히 개폐 검수하

고, 행정정보시스템 입력을 철저히하며,

2) 검수결과를 〔붙임2〕서식 활용하여 2018. 6. 29.한 제출하시기 바랍니다.

붙임  1. 지장물(소화전 맨홀)이설완료에 따른 회신(공문) 1부

2. 소방용수시설 현지확인 결과서 1부.  끝.

	재난관리과장
담당자	김민하		대응총괄팀장	조원보		재난관리과장	06/26 代조원보
협조자
시행	재난관리과-3830	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 재난관리과 대응총괄팀	/
전화	02-3663-3119	/전송	02-3662-0590	/	rescue158@seoul.go.kr	/	대시민공개