문서번호	누수방지과-5968
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	누수방지과장	시설안전부장	상수도사업본부부본부장
김영일	유승효	강신재	06/27 구아미
협 조
	주무관		최선희

2018년 4월 유수율 보고

2018년 6월

상수도사업본부

(누수방지과)

2018년 4월 유수율 보고

2018년 4월 유수율 증․감 분석 현황을 보고 드림.

Ⅰ		4월 유수율 현황

□ ’18년 4월 유수율 : 98.24%(전년 대비 1.50% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 4월	93,479 (3,116)	91,837 (3,061)	98.24%
2017년 4월	93,531 (3,118)	93,283 (3,109)	99.74%
증 ․ 감	감 52 (감 2)	감 1,446 (감 48)	감 1.50%

□ ‘17년 4월(누계) 유수율: 94.53%(전년 대비 1.25% 감소)

(단위 : 천㎥)

구 분	공 급 량 (일평균)	조 정 량 (일평균)	유 수 율
2018년 1~4월	375,328 (3,128)	354,793 (2,957)	94.53%
2017년 1~4월	366,595 (3,055)	351,124 (2,926)	95.78%
증․감	증 8,733 (증 73)	증 3,669 (증 31)	감 -1.25%

Ⅱ		공급 ․ 조정량 분석

□ 총 괄  : 전년 동월대비 유수율 1.50% 감소

❍ 공급량은 전년 동월대비 0.05%(52천㎥) 감소

❍ 조정량은 전년 동월대비 1.55%(1,446천㎥) 감소

❍ 일평균 공급량 2천㎥ 감소, 일평균 조정량 48천㎥ 감소

□ 공급량 분석

❍ 4월 공급량 : 전년 동월대비 0.05%(52천㎥) 감소

❍ 일평균 기온 : 13.0℃로 전년대비 0.9℃ 낮음.

❍ 4월말 서울시 전체인구 : 9,830천명(전년 대비 92천명 감소)

❍ 누수발생 건수 : 전년대비 142건 감소(699건→557건)

❍ 누수복구 발생량 : 전년대비 878㎥ 감소(39천㎥→38천㎥)

❍ 강우일수 및 강우량 : 강우일수는 11일로 전년대비 2일 증가,

강우량은 130.3㎜로 전년대비 68.7㎜ 증가

❍ 사업소별 4월 공급량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 4월	93,479	11,924	9,993	14,927	9,320	12,324	14,412	11,262	9,318
2017년 4월	93,531	11,764	9,993	14,724	9,571	12,290	14,242	11,440	9,507
증 감 량	-52	160	0	203	-251	35	170	-179	-189
증감율(%)	-0.06	1.36	0	1.38	-2.62	0.28	1.19	-1.56	-1.99

* 중부: 상수도관 이설로 인한 남산1·2중블록 공급량 증가

* 동부: 시계외 268천㎥ 증가 등으로 공급량 증가

* 북부: 전년도 공릉 배수지 방수방식 공사로 공급량 증가 해소 및 상계4구역 재개발등으로 공급량 감소

* 강서: 마곡지구 신개전(171개소) 증가등으로 공급량 증가

* 남부: 누수(봉천동1558-1번지외 107건) 증가 등으로 인한 공급량 증가

* 강남: 개포,서초 재건축 이주등 인구수 감소 등으로 공급량 감소

* 강동: 둔촌주공 재개발 이주등 인구수 감소 등으로 공급량 감소

❍ 사업소별 수전수 증감 현황

(단위 : 천전)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2018년 4월	2,199	221	288	303	295	344	310	205	230
2017년 4월	2,173	219	296	296	293	337	301	207	231
증/감	26	2	-8	7	2	7	9	-2	-1

❍ 사업소별 인구수 감소 현황 (단위 : 천명)

구 분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증・감	-92	-4	-11	-5	-21	-12	-10	-19	-11
2018년 4월	9,830	952	1,172	1,419	1,216	1,477	1,501	991	1,098
2017년 4월	9,922	956	1,183	1,424	1,237	1,489	1,511	1,010	1,109
증감률(%)	-0.9	-0.5	-0.9	-0.3	-1.7	-0.8	-0.6	-1.8	-1.0

- 인구감소 92천명에 의한 공급량 변화 예상량 : 872천㎥ 감소

▸감소량 : 92천명 × 316ℓ/일․인 × 30일 = 872,160㎥

※전년 동월대비 남양주시+10,371명, 구리시+5,252명, 하남시+20,336명

❍ 사업소별 누수복구 건수

(단위 : 건)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-142	-152	-15	-5	-18	31	11	13	-7
2018년 4월	557	25	67	104	66	103	108	42	42
2017년 4월	699	177	82	109	84	72	97	29	49

❍ 사업소별 누수복구 발생량                                                                                                    (단위 :  ㎥)

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
증 / 감	-878	-15,747	7,437	2,563	-405	7,937	-1,422	435	-1,676
2018년 4월	38,785	1,986	10,347	4,879	263	10,970	764	6,219	3,357
2017년 4월	39,663	17,733	2,910	2,316	668	3,033	2,186	5,784	5,033

□ 조정량 분석

❍ 4월 조정량은 전년 동월 대비 1.55%(1,446천㎥) 감소

[’18. 6월 납기 : ’18.3.21 ~ ’18.6.8기간중 전체 ½수전의 사용량]

- 2017년 6월납기 검침일정은 5.21~6.8로 시작일(5월21일)이 일요일인 관계로 5월22일부터 실제 검침이 이뤄져 전년동월대비 6월납기 조정량이 상대적으로 감소한 것으로 추정

- 재개발·재건축 및 인구수 감소와 출국 관광객 수 증가 등으로 인한 조정량 감소 추정

- 전년대비 기온 감소 및 강우량 증가등으로 조정량 감소 추정

❍ 출입국 관광객 증감 현황(4월~5월)

(단위 : 천명)

구 분	입국자			출국자
	4월	5월	계	4월	5월	계
2018년	1,332	1,238	2,570	2,230	2,331	4,561
2017년	1,075	977	2,052	2,004	2,003	4,007
증감 인원	257	261	518	226	328	554
증감율(%)	23.9	26.7	25.2	11.2	16.3	13.8

- 금년도 출국자 수가 입국자 수보다 1,991천명 많음.(전년대비 36천명 증가)

❍ 평균기온 및 강수량 현황(4월, 5월)

구 분	2016년 4월	2017년 4월	2018년 4월	전년 대비
일 평균기온(℃)	14.1	13.9	13.0	-0.9
평균 최고기온(℃)	20.3	20.0	18.5	-1.4
평균 최저기온(℃)	9.1	9.1	8.1	-1.0
강우일수(일)	10	9	11	2
강우량(㎜)	76.8	61.6	130.3	68.7

구 분	2016년 5월	2017년 5월	2018년 5월	전년 대비
일 평균기온(℃)	19.6	19.5	18.2	-1.3
평균 최고기온(℃)	25.7	25.4	23.3	-2.1
평균 최저기온(℃)	14.1	14.4	13.4	-1.0
강우일수(일)	9	5	11	6
강우량(㎜)	160.5	16.1	222	205.9

❍ 수도사업소별 조정량 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 4월	91,837	11,387	9,364	15,123	9,170	11,878	13,947	11,515	9,318
2017년 4월	93,283	11,526	9,570	15,062	9,406	12,137	14,393	11,651	9,538
증 감 량	-1,446	-139	-206	61	-236	-258	-447	-136	-86
증 감 율(%)	-1.55	-1.20	-2.15	0.40	-2.50	-2.12	-3.10	-1.16	-0.90

중부 : 길음, 장위2,3동 재개발로 인한 조정량 감소

서부 : 홍제2구역, 증산뉴타운 주택 재개발 세대이주로 조정량 감소

동부 : 남양주 구리시 시계외 사용량 증가로 조정량 증가

북부 : 노원구 상계3,4,6구역 재건축 등으로 인한 조정량 감소

강서 : 신월6동, 신정1,3동 재개발로 인한 조정량 감소

남부 : 흑석동, 신길동(1,3,4,5,6동)재개발 등으로 조정량 감소

강남 : 개포, 서초, 방배, 잠원동 재건축 이주 완료로 조정량 감소

강동 : 상일동, 고덕동, 마천지구 재개발 이주등으로 조정량 감소

❍ 업종별 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용	공공용	일반용	욕탕용	시계외
2018년 4월	59,292	6,417	21,491	1,729	2,578
2017년 4월	60,683	6,467	21,624	1,837	2,310
증 ․ 감	-1,391	-50	-133	-108	268
증 감 율(%)	-2.29	-0.77	-0.61	-5.87	11.60

- 전반적으로 조정량 감소, 시계외 증가

❍ 고지 건수 및 건당 조정량 증감 현황

(단위 : 천㎥)

구 분	가정용		공공용		일반용		욕탕용
	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량	고지 건수	건당 조정량
2018년 4월	846,480	70.04	8,376	766.11	123,501	174.02	727	2,378.30
2017년 4월	836,570	72.54	8,318	777.46	119,829	180.45	766	2,398.57
증 ․ 감	9,910	-2.50	58	11.35	3,672	-6.43	-39	-20.27
증 감 율(%)	1.18	-3.44	0.69	1.46	3.06	-3.56	-5.09	-0.84

- 가정용은 공동주택 세대별 계량기 증가로 건수증가, 인구수 감소로 건당 조정량 감소

- 공공용은 공공시설 증가로 고지건수 증가, 이용자수 감소로 건당 조정량은 감소

- 일반용은 신축등으로 고지건수 증가, 영업부진으로 건당 조정량 감소

- 욕탕용은 폐업등으로 고지건수 감소 및 건당 조정량 감소

Ⅲ		수도사업소별 유수율 분석

□ 4월 당월 유수율 현황

(단위 : %)

구 분	계	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
2018년 4월	98.24	95.50	93.71	101.32	98.40	96.38	96.77	102.25	101.44
2017년 4월	99.74	97.98	95.78	102.29	98.28	98.75	101.06	101.84	100.32
증 ․ 감	-1.50	-2.48	-2.07	-0.97	0.12	-2.37	-4.29	0.41	1.12

- 전반적으로 전년 대비 유수율 하락

□ 수도사업소 유수율 현황(4월 누계)

(단위 : %)

구 분	전 체	중 부	서 부	동 부	북 부	강 서	남 부	강 남	강 동
’18년목표	95.6	90.98	97.11	97.42	95.12	94.43	94.84	97.62	97.76
’18년누계	94.53	88.85	96.53	96.35	96.36	93.78	92.27	95.59	98.19
목표대비	-1.07	-2.13	-0.58	-1.07	1.24	-0.65	-2.57	-2.03	0.43
’17년누계	95.78	90.99	99.24	96.92	94.84	94.64	95.54	95.75	99.20
전년대비	-1.25	-2.14	-2.71	-0.57	1.52	-0.86	-3.27	-0.16	-1.01

☞ 최근 5년간 4월 유수율 현황

☞ 최근 3년간 월별 누계 유수율 현황

Ⅳ		향 후 계 획

❍ 조정량 관리를 위한 검침일정 준수 협조 공문 시행(요금제도과)

❍ 사업소별 중블록별 유수율 집중관리 특별대책 추진사항 관리

❍ 유수율 수도사업소 통보(홈페이지․게시판 게시)

❍ 유수율, 조정량 변화추이 비교 분석.  끝.