문서번호	기획운영과-4338
결재일자	2018.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기획운영과장	서울식물원장
윤정환		윤학수	06/27 이원영
협조

서울식물원 무인계측 시스템 설치 검토(안)

2018. 6.

서울식물원

(기획운영과)

서울식물원 무인계측 시스템 설치 검토(안)

서울식물원을 방문하는 이용자의 장소별·시간별 입장객 수를 계측하여 공원 운영·관리에 활용하고 온실 및 주제정원 등 집중관리 구역에 최대수용인원을 통제함으로써 쾌적하고 안전한 관람환경을 조성코자 함.

Ⅰ		목적 및 개요

□ 설치목적

○ 각 장소별 입장객 수를 시간별/요일별/계절별 등 다양한 상황별 이용자 분석을 통해 서울식물원 관람 패턴 분석

○ 온실 및 주제정원 등 집중관리 구역 내 1일 이용자 수 파악 및 적정 동시 최대수용인원 파악 및 인원통제

○ 이용자 수, 성별, 계절별 입장객 변동 현황 등 통계자료 활용 등

□ 설치개요(안)

○ 설치대상 : 주요 출입구 및 최대수용인원 통제 필요 구간

○ 계측방식 : 영상분석방식(VCA 또는 FA방식)

○ 수    량 : 진입광장, 식물원게이트 등 9개소

Ⅱ		무인 계측 방식(영상분석)

□  VCA(천정형 영상방식)

○ 시스템 개요 : 분석하고자 하는 구역의 수직 윗부분(Over Head Type)에 무인계수 전용 카메라를 설치하여 카메라 내부에 탑재된 지능형 영상분석 S/W로 입장과 퇴장하는 사람들을 구분 계수하는 방식

○ 장·단점 분석

구 분	VCA(천정형 영상방식)	비고
장 점	·계측 정확도가 다른 무인계수 방식에 비해 우수 ·천장에 설치하여 이용자 동선에 불편함이 없음 ·카메라 설치 높이에 따라 최장 6미터까지 분석 가능 ·서버를 통한 카메라 분석정보 전송 및 저장 편리
단 점	·지붕 구조물이 있는 천장에 설치 가능 ·실외 보단 실내에 적합 ·설치 높이가 낮을 경우 분석 가능 범위 축소

○ 설치사례

□  FA(Head Count 방식)

○ 시스템 개요 : 원거리 정면에(Front Type)에 카메라를 설치하여 분석하고자하는 구역의 영상을 분석하여 들어오고 나가는 사람들의 구분 계수하고 안면정보 분석을 기반으로 성별과 연령대를 추정하는 시스템

○ 장·단점 분석

구 분	FA(Head Count 방식)	비고
장 점	·일반 입장객 수 분석과 더불어 얼굴인식을 기반으로 입장객의 성별과 연령대 분석까지 가능 ·광장 등 주요 진·출입로의 다수의 유동인구 밀집장소 계수에 적합 ·카메라 설치 환경에 제약이 적음(원거리 설치 가능) ·카메라 각도 조절로 계측 구간의 범위 조정 가능
단 점	·얼굴 인식 정보가 부족할 경우 성별과 연령대 분석 자료의 오차 발생 ·초기 구축비용 VCA에 비해 다소 높음 ·공원등 등 별도 지주대가 없을 경우 지주대 추가 설치 필요

○ 설치사례

Ⅲ		검토사항 및 의견

□ 설치 장소별 계측 방식 구분

○ VCA(천정형 영상)방식은 식물원게이트, 전시온실 입구 등 천정형 구조물이 있고 폭10미터 이하의 진·출입로에 설치

-  설치장소 : 식물원게이트, 전시온실 입구, 양천길 하부 나들목 등

○ FA(Head Count)방식은 진입광장 등 보행자의 주요 진·출입로로 이용되고 보도의 폭이 넓고 이용자의 동선이 긴 곳에 설치

-  설치장소 : 식물원 주요 진·출입로, 진입광장, 한강연결 보행교 등

□ 계측장비(카메라) 설치 기반 마련

○ 천정형 방식은 기존 구조물 상부에 설치하고 FA방식은 공원 내 기존 공원등 또는 CCTV 카메라 설치 지주대 등 별도 지주대 신규 설치 없이 기존 시설물을 활용

○ 인포센터, 식물원게이트 등 주변 건축물 기반시설을 이용해 계측 장비 설치에 필요한 통신케이블 확보

□ 데이터 운영서버 구축 및 프로그램 운영

○ 계측장비(카메라)에 수집된 정보를 전송 및 저장할 서버 구축

○ 수집한 정보를 분석할 수 있는 연계된 소프트웨어 프로그램 구입

Ⅳ		향후계획

□ 검토 결과를 바탕으로 무인계측 시스템 적정 설치 위치, 수량, 계측방식 등 서울시 의견 통보 후 SH와 실무협의 실시

□ 협의결과를 공사에 반영하여 향후 서울식물원 이용자 분석 정보 및 집중관리구역 안전관리에 활용.  끝.