문서번호	급수운영과-15852
결재일자	2018.6.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		06/27 代한희균
협 조

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(수직형, 금속시트 버터플라이밸브 자재선정)

2018. 6.

동부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

특정제품선정심사위원회 심의결과 보고

(수직형, 금속시트(매설용) 버터플라이밸브 자재선정)

2018년 상수도 공사(군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사)에서 사용할 상수도용 자재『수직형, 금속시트(매설용) 버터플라이밸브』에 대한 특정제품선정 심의 결과를 보고 드림.

Ⅰ		관련 근거

□ 물품구매 및 공사 발주시 특정제품선정 절차 개선[행정1부시장 방침 제559호]

○ 수입물품 및 특정제품선정심사위원회 구성․운영 요령

- 단일 특정품명을 한개 또는 여러개 구매시 구매금액의 합계가 2천만원을 초과하는 경우 위원회 개최대상

□ 맨홀뚜껑 및 틀 구매방법 개선계획[본부 시설관리과-650호(’15. 1. 30.)]

○ 특정 제품(생산․납품사가 1개인 경우)은 사업소에서 구매 요청 전 금액에 관계없이 “수입물품 및 특정제품 선정심사위원회” 개최

Ⅱ		특허제품 개요

□ 매설용 센터캡 금속시트 버터플라이 밸브

○ 자재코드 내역(수도자재관리센터)

자재명	규 격	단위	자재코드
상수도 밸브	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 700mm	개	31-02-D********0-3-0
	수직형 금속시트 버터플라이밸브, 1,000mm	개	31-02-D********0-3-0

Ⅲ		심사위원회 개최

○ 안건명: 수직형, 금속시트(매설용) 버터플라이밸브 특정제품 선정

○ 일시: 2018. 6. 27.(수) 10:00

○ 장소: 동부수도사업소 회의실

○ 심의위원(7명)

- 위원장: 동부수도사업소장

- 위  원: 급수운영과장, 시설관리팀장 박종일, 급수설비팀장 권기섭,

시설6급 황대룡, 시설6급 박행종, 시설6급 김종필

- 간  사: 급수운영과 시설6급 이훈재

Ⅳ		심사위원회 심의결과

□ 심의대상 : 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

□ 심의결과

『수직형 금속시트(매설용) 버터플라이밸브』특정제품 선정 안건에 대한     수입물품 및 특정제품 선정심사위원회 심의결과 ‘원안 채택(자재 사용)’     의결함

【주요 심의내용】

○ 시공성 : 설치 방법 및 시간은 일반 밸브 설치와 동일하나, 밸브설치에 따른 구조물 설치가 간단 (구형변실 ⇒ 원형변실) 시공시간 단축

○ 경제성 : 매설형 밸브 설치시 개소당 약 10백만원 절감

- 구형변실(D=700㎜) 설치기준: 10,590천원

- 원형변실(D=700㎜) 설치기준: 493천원

○ 필요성(타당성)

- 구형변실 설치 소요시간 약 20시간 (야간공사 시간내 설치 불가함)

- 매설형 밸브 설치 소요시간은 현저히 단축 가능 (약 2시간)

Ⅴ		행 정 사 항

□『수직형 금속시트(매설용) 버터플라이밸브』자재 구매 요청

(수도자재관리센터 구매 의뢰)

○ 공사별 구매요청시 “수입물품 및 특정제품 선정위원회 심의결과서” 제출

붙임  1. 특정제품선정심사위원회 심의의결서 1부.

2. 심의워원 검토의견서 1부.

3. 관급자재 구매요구서 1부.  끝.