문서번호	도로시설과-3976
결재일자	2018.4.6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		터널복개팀장	도로시설과장
이기승		김두석	04/06 이철
협조

- 오목지하차도외 2개소 보수 -

예산 재배정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 4

안전총괄본부

(도로시설과)

예산 재배정 검토 보고

- 오목지하차도외 2개소 보수공사 -

2017년 도로시설물 유지관리사업으로 추진중인 「오목지하차도 외 2개소 보수공사」 예산 재배정 검토 보고

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제25조

- 시설물의 안전 및 유지관리 예산 확보

○ 2016년 정밀점검 용역

- 점검결과 발생한 1순위 보수보강 대상 적기조치로 시설물 안전확보

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 오목지하차도외 2개소 보수공사

○ 사업기간 : 2018. 5 ~ 2018. 11

○ 사업개요

시설물명	시설규모	위 치	상태 등급	종별	사업규모	구조 형식	비고
오목 지하차도	B=20m L=590m	양천구 목1동	B	2종	도로포장 68a 신축이음보수 113m 중앙분리대 설치 309m	RCB
구로 지하차도	B=15.4m L=370m	구로구 구로동 603	B	2종	도로포장 50a 신축이음보수 121m	RCB
도림천 복개(좌안)	B=9~23m L=2,575m	신도림역~ 구로디지털역	B	1종	교면포장 및 방수 16a 상판 단면보수 59㎡ 콘크리트 표면보수 1,098㎡	RA

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 금회 재배정 요청

○ 도로포장 및 콘크리트 보수비  : 1,061,546천원

- 공  사  비 : 835,516천원

- 관  급  비 : 157,863천원

- 이  전  비 :  68,167천원

□ 재배정 검토

○ 요청 사업 추진의 필요성 : 필요

- 노후·파손된 시설물의 도로 및 구조물에 대해 보수하여 내구성 향상과 시설물의 안전성을 확보하여 시민편의 도모 필요

○ 요청 사업비의 적정성 : 적정

- 설계내역 및 방침서 확인

※ 계약심사 완료 : 절감액 58,454천원 (계약심사과-4923,‘18.3.16)

○ 예산 재배정(안)                                    (단위 : 천원)

예산과목	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	1,120,000	0	1,061,546	58,454	강서도로사업소 시설보수과
오목지하차도	440,000	0	420,000	20,000
구로지하차도	280,000	0	261,546	18,454
도림천복개(좌안)	400,000	0	380,000	20,000

Ⅲ		추진계획

□ 추진일정

○ 2018. 04. : 공사 및 관급자재 발주 및 계약

○ 2018. 05~11. : 공사시행 및 준공

별   첨 : 도로사업소 요청서류 일체.    끝.