문서번호	도로시설과-7049
결재일자	2018.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설기술팀장	도로시설과장
김훈겸		김흥근	06/29 이철
협조

자동차전용도로 교량 신축이음부 상태 조사결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 6

안전총괄본부

(도로시설과)

자동차전용도로 교량 신축이음부 상태 조사결과

자동차전용도로상의 공용 중 교량의 신축이음부 상태에 대한 조사결과 보고임

1		목 적

□ 자동차전용도로상 교량에 대한 신축이음부를 점검 및 보수하여, 교량 기능유지및 차량 주행성 확보하고 향후 이력관리에 활용

2		개 요

○ 대     상 : 자동차전용도로 교량(홍제천고가 등 110개소)

- 1종(23개소), 2종(38개소), 법정외(49개소)

○ 조사 기간 : 2018.5.8.~6.15   조사자 : 도로시설과/서울시설공단

○ 조사 내용

- 신축이음부 파손 및 변형, 단차, 충격음, 후타재 파손 등

3		조사 결과

□ 조사현황 및 결과 : 신축이음부 총 899개소 중 62개소 파손(6.8%)

구 분		계	핑거형	모노셀	레일형	앵글형	기타 (TransFlex, Mageba 등)
현황(개소)		899	641	117	77	27	37
조사 결과	주의관찰(개소)	378	286	25	48	13	6
	파 손 (개소)	62	24	24	6	0	8
보수계획(개소)		62	24	24	6	0	8

※ 주의관찰 : 신축이음부 노후화에 따른 후타재 균열, 미세단차 등

□ 파손현황(세부) 및 보수계획

구분		계	신축이음 본체파손	후타재 파손	빗물받이 파손	차수덮개 파손	비고
파손현황(개소)		62	45	14	2	1
보수 계획	개소	62	45 (제거 및 교체)	14 (후타재 재시공)	2 (재설치)	1 (재설치)
	물량	-	540m	168m2	2개	1개
	사업비 (백만원)	1,740	1,620	117	2	1

※ 신축이음부 파손현황

신축이음부 본체 파손(변형, 충격음)	후타재 파손
빗물받이 파손	차수덮개 파손

4		조치 계획

○ `18.7~`19.12 : 교량 신축이음 파손부 단계적 보수 실시(62개소).

붙 임  : 교량 신축이음부 점검결과 1식.  끝.