문서번호	주거재생과-7552
결재일자	2018.7.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주거재생계획팀장	주거재생과장
문동일	김승훈	07/02 국승열

‘채석장 전망대’ 설계 관련 TF 실무회의 결과 보고

2018. 6. 27

도시재생본부

(주거재생과)

‘채석장 전망대’ 설계 관련 TF 실무회의 결과 보고

□ 회의 개요

○ 일    시 : ’18. 06. 26.(화) 16:00

○ 장    소 : 신청사 10층 공용회의실 2

○ 참석대상 : 5명

- 도시기반시설본부 의료시설과(1) : 김동석(건축7)

- 주거재생과(2) : 주거재생계획팀장, 담당 / 용역사(2) : 조진만 건축사, 담당

○ 회의내용 : 설계도서 주요내용 설명(용역사), 검토내용 질의답변

□ 회의결과

구 분	검토사항
강화접합유리 파손 예방	◦ 조망을 위한 대형 강화접합유리(THK19.5)가 파손되지 않도록 조망갤러리 내 안전난간 설치 검토(이중안전장치)
범죄예방 CCTV 설치	◦ 건물안전 및 범죄예방 위해 CCTV 설치위치 및 개소수 검토, 설계반영
보안 출입문 설치	◦ 출입문 설치 위치 및 개소수 검토 - 엘리베이터 옆 진입계단(1개소), 돌음계단 초입부(1개소) 돌음계단 옥상 진입부(1개소)
부출입구 돌음계단	◦ 돌음계단의 바닥면적 확인, 적정면적 반영 검토
시공상세도 및 시방서	◦ 송판노출콘크리트, 유로폼의 상세도면 및 시방서 작성
급수설비 추가설치	◦ 시설물 운영자(카페 등) 고려한 급수설비 추가 설치 검토 (사업비 증액 여부 등)
기타사항	◦ 공정관리 위해 래미콘 수급상황 등 검토하고 필요시 사급자재 검토

□ 향후계획

○ 회의결과에 대해 용역사에서 검토 후 설계 반영

○ 설계도서 추가 검토 이후 계약심사 의뢰, 공사발주(7월중).  끝.