＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	영등포아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	가스시설 소모품 대장(2018년 4월~6월)

가스 (이산화탄소, 산소, 오존)시설 물품구매 및 소모품 사용내역을 아래와 같이 보고 합니다.

가스 (이산화탄소, 산소, 오존)시설
관리번호	일 자	품명	사용내역	출고	재고	비고
100	4.5	비이드	1정수 용존오존농도계 A-1호 교체	1	1
30	4.7	피스톤링	2정수 공기압축기 B호 교체	4	6
31	4.7	라이더링	2정수 공기압축기 B호 교체	4	4
67	5.9	UV램프	1정수 배오존 농도계 교체	1	0
68	5.9	필터	1정수 배오존 농도계 교체	1	0
175	5.11	흡입모터	1정수 배오존 농도계 교체	1	0
99	5.21	필터	1정수 용존오존 농도계 교체	7	28
65	5.22	누출오존센서	1정수 오존발생기 C호 교체	1	0
106	5.23	누출오존센서	2정수 누출오존감지기 C호 교체	1	0
84	5.25	카플링	2정수 냉각수펌프 A호 교체	4	40
95	5.28	UV램프	2정수 오존농도계 B호 교체	1	2
171	5.29	자동드레인트랩	2정수 냉동식건조기 B호 후단측	1	6
174	5.30	KEYBOARD	용존오존농도계 C호 교체	1	1
100	6.1	비이드	2정수 용존오존농도계 A-2호 교체	1	0

172	6.4	모터폴리	1정수 모티브펌프 C,D호 교체	2	0
81	6.5	메카니칼씰	2정수 냉각수 펌프 C호 교체	1	1
45	6.7	솔로레이드밸브	2정수 공기 압축기 A호 교체	1	0
99	6.7	필터	2정수 용존오존농도계(B2, C) 교체	2	26
95	6.8	UV램프	2정수 오존농도계 A호 교체	1	1
111	6.8	디스플레이어	2정수 생산오존농도계 B호 교체	1	0
84	6.12	카플링볼트	1정수 냉각수펌프 B호 교체	4	36
98	6.13	솔레노이드밸브	2정수 배오존농도계 교체	1	0
99	6.19	필터	1정수 용존오존농도계 (A1~A3,B1~B3.C호) 교체	7	19
176	6.22	필터	1정수 생산고농도계 B호 교체	1	8
177	6.25	흡입모터	1정수 생산 고농도계 A호, B호 교체	2	0
176	6.25	필터	1정수 생산고농도계 B호 교체	2	6
103	6.28	UV램프	2정수 배오존 농도계 교체	1	3
전 문 물 품 구 매
관리번호	일 자	품명	사용내역	입고	재고	비고
58	5.28	컨버터냉각수밸브 (1정수장)	1/2″ KA*******RT201210	1	1	자일럼
102	5.28	Cell Kits (2정수장)	고농도오존분석기 (Model H1) -형식:U.V.Absorption -신호:4~20mA	3	0	오조니아
96	5.28	Wheel Motor (2정수장)	고농도오존분석기 (Model H1) -형식:U.V.Absorption -신호:4~20mA	3	0	오조니아
93	5.28	Power Supply (2정수장)	고농도오존분석기 (Model H1) -형식:U.V.Absorption -신호:4~20mA	2	0	오조니아
174	5.28	Keyboard (2정수장)	고농도오존분석기 (Model H1) -형식:U.V.Absorption -신호:4~20mA	2	1	오조니아
108	5.28	Transmitter (2정수장)	고농도오존분석기 (Model H1) -형식:U.V.Absorption -신호:4~20mA	2	1	오조니아
95	5.28	uv lamp (2정수장)	p/n 421-0001-01	3	1	오조니아

따로붙임 :  소모품대장. 끝.

전문관	최원섭		주무관	소병춘		정수과장	07/10 정종기
협조자
시행	정수과-7280	(		)	접수		(		)
우	07200	서울특별시 영등포구 노들로 11 영등포아리수정수센터 정수과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화		/전송	02-3146-5691	/	c21wss@seoul.go.kr	/	대시민공개