문서번호	교량안전과-12311
결재일자	2018.7.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		특수교량팀장	교량안전과장
임승민		정준용	07/11 한유석
협조

가양대교 상반기 집중점검(과 단위) 결과 보고

2018. 7.

교량안전과

[특수교량팀]

가양대교 상반기 집중점검(과 단위) 결과 보고

시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 및 18년 교량시설물 안전점검 계획에 의거 실시한 가양대교 상반기 집중점검(과단위) 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조 및 동법 시행령 제3조

□ ‘18년 교량시설물 안전점검 시행계획(교량안전과-1309호, 2018.01.24.)

□ 가양대교 상반기 집중점검 계획(교량안전과-10805호, 2018.06.21.)

Ⅱ		시설물 개요

□ 위  치 : 서울시 강서구 가양동 ～ 마포구 상암동

위 치 도	현 황 사 진

□ 법정구분 : 1종(DB-24)

□ 준공년도 : 2002년

□ 규    모 : 본  교 L=1,463m(상,하류), 형식 SPG

접속교 L=237m(상,하류), 형식 PF+SPG

램  프 L=3,712m, 형식 STB

Ⅲ		점 검 개 요

□ 점검일시 : 2018.06.26.(화) 15:00~

□ 점검구간 : 가양대교 전구간

□ 점 검 자 : 총 25명

- 내 부 : 교량안전과 직원 21명

- 외 부 : 한국건설기술연구원 황윤국 및 한국시설안전공단 직원3명

□ 주요 점검사항

- 상 부 : 교면포장, 신축이음장치, 교통안전시설, 도로부속시설 등

- 하 부 : 하면 백태, 신축이음부 누수, 교좌장치, 배수관 이음부 누수

강재도장 및 변형상태, 교대 및 교각 등 손상여부 등

□ 팀별 점검 구간

점 검 조	점 검 구 간	비 고
교량기획팀	본교 상,하부구간(MP7~MP12)
교량관리팀	본교 상,하부구간(MP12~MP20)
특수교량팀	주요구조물, 2016년~공사구간
강구조교량팀	북단램프 상,하부 전구간 (램프 I,J,K,L,M,N,O,P)
강남일반교량팀	북단 접속교 본교 상,하부(P1~MP20)
강북일반교량팀	남단 접속교 본교 상,하부(XA1~MP7)
기술점검팀	남단램프 상,하부 전구간(램프 A,D,E,F,G)

Ⅳ		주요 점검결과 및 조치계획

팀 명	위 치	지 적 사 항	조 치 계 획	비고
교량기획팀	본교(상류)MP7~MP8	- 교면포장 균열 및 소성변형	2018 일상유지보수공사에서 조치
	본교 MP7~MP12,MP18 (차도중앙 및 보도측)	- 차량방호울타리 도장박리	2019년 예산확보하여 보수공사 시행
교량관리팀
	본교(하류)MP12	- 난간하부 도장박락	2018 강교도장보수공사에서 조치
	본교(하류)MP13	- 차도측 배수구 막힘	2018 일상유지보수공사에서 조치
	신축이음부 하부 MP13	- 집수구 역류	현장에서 조치 완료
	본교(하류)MP17	- 교면포장 소성변형	2018 일상유지보수공사에서 조치
특수교량팀	MP10, MP13	신축이음하부 배수홈통 막힘	현장에서 조치 완료
	S10	도장 박락	2018 강교도장보수공사에서 조치
강구조 교량팀	O-라인 AO4~PO9, K-라인 PK5	- 배수구 막힘	2018 일상유지보수공사에서 조치
	O-라인 P09부근	갈매기표지판 탈락	2018 일상유지보수공사에서 조치
	O-라인 PO4 합류지점/하류	- 시선유도봉 파손	2018 일상유지보수공사에서 조치
	K-라인 PK1,PK2,PK3,PK4	- 강재연석 도장박리	2018 강교도장보수공사에서 조치
	K-라인 AK1진입	교면포장 패임	2018 일상유지보수공사에서 조치
강남일반 교 량 팀	MP23-1 신축이음부	레일조인트 물고임 및 부식	2018 일상유지보수공사에서 조치
	MP23-1 보도부	배수구 막힘	2018 일상유지보수공사에서 조치
	수색역방향 2차로	교면포장 손상(소성변형)	2018 일상유지보수공사에서 조치
강북일반 교 량 팀	본교(하류)MP2~MP3	교면포장 균열 발생	2018 일상유지보수공사에서 조치
	본교(하류)MP2~MP3	배수구 막힘	2018 일상유지보수공사에서 조치
	신축이음부 MP3	배수불량 및 이토퇴적	2018 일상유지보수공사에서 조치
	XA1~XP1	조류배설물 시설물 오염	2018 일상유지보수공사에서 조치
	XA1~P1	안전휀스 파손	2018 일상유지보수공사에서 조치
	본교(상류)MP1,MP4	보도부 물고임으로 보행불편	2018 일상유지보수공사에서 조치
기술점검팀	PE1, MP2	배수구 막힘	2018 일상유지보수공사에서 조치
	AS7	교면포장 망상균열	2018 일상유지보수공사에서 조치
	ES1D7	수평보강재 일부변형	주의관찰

Ⅴ		처 리 계 획

□ 금회 집중점검 결과에 의거『2018년한강교량일상유지보수공사

(2공구)』『2018년 강교도장보수공사(연간단가)』『2019년단일보수공사』로 조치 예정

□ 구조적 손상 등 시간을 요하는 사항은 보수·보강계획 수립 후 시행

□ 점검 결과는 시설물 정보관리 시스템(FMS)에 입력 조치

Ⅵ		행 정 사 항

□ 시설안전 자문위원 점검수당 지급

- 지급금액 : 200,000원

- 지급방법 : 자문위원 개인 계좌에 입금 처리

붙임  1. 외부 자문위원 의견서 1부.

2. 팀별 집중점검 결과 1부.  끝.