	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	화재현장 대응능력 향상을 위한 『실물화재 재현실험 결과』 알림

1. 소방행정과-4035(2018. 4. 24.)호 “확대간부회의 관련 회의내용 알림(4. 24.)” 관련입니다.

2. 화재 진압과 관련하여 출입구를 통한 대원 내부 진입 시 방수포 사용 등으로 인한 현장대원과 요구조자에 대한 인명피해를 최소화하고자 실시한 현장 대응능력 향상을 위한『실물화재 재현실험 결과』를 알려드리니 구조대 및 각 안전센터는 화재 및 인명구조시 방수포 사용 금지의 경우 등을 참고하여 활동하여 주시기 바랍니다.

가. 내용: 현장 대응능력 향상을 위한 실물화재 재현실험 결과

나. 실험결과 및 현장활동 참고 사항

1) 화재현장에서『열이동 환기류』는 실험장 세대 내에서 방향성을 가지고 이동하며 화재를 성장 및 확산시키는 역할을 하는 것으로 확인

2) 거실내에 요구조자가 있는지 정보 파악 및 습득에 주력

3) 펌프차량 방수포 활용 시

① 화재실 내 진입대원이 있을 경우 원칙적으로 방수포 사용 금지

② 방수포 사용 시는 건물 내 진입한 소방대원과 사전 정보공유(열기 역류로 인한 안전사고 방지)

③ 이 밖에도 전술적 측면에서 ‘열이동 환기류’를 고려하여 백드래프트 우려가 없는 환기지배형 화재 현장이라도 ‘맞통풍 구조’일 경우 문을 개방했을 때 ‘자연적인 열이동 환기류’로 인해 열기에 노출될 수 있음을 감안하여 현장 활동 안전에 유의

붙임  1. 실물화재 재현실험 결과 동영상 등 참고자료(동작소방서)

2. 관련 동영상(소방웹하드-성북소방서-현장대응단) 게시.  끝.

	현장대응단장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,예방과장,돈암119안전센터장,길음119안전센터장,장위119안전센터장
지휘1팀장	이봉학		현장대응단장	전결 07/11 정재환
협조자
시행	현장대응단-4688	(		)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3 (종암동) 성북소방서 현장대응단	/
전화	927-6119	/전송	925-0119	/	gktn017@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)