문서번호	시설보수과-5205
결재일자	2018.7.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	북부도로사업소장
홍정식		최태용	07/12 신응수
협조	전문관		김영원
	주무관		代이상직

2018년 정밀점검용역 최종보고회 개최 결과 보고

(녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역 외 1건)

2018. 7.

북부도로사업소

(시설보수과)

2018년 정밀점검용역 최종보고회 개최 결과 보고

(녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역 외 1건)

『녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역』 외 1건에 대하여 전문가와 함께 최종보고회를 개최하고 결과 보고 드림.

▣ 용역 현황

용 역 명	녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역	자하문터널 등 6개소 도로시설물 정밀점검용역
계 약 자	(사)대한산업안전연구원	(재)한국건설품질연구원
계약금액	138,518천원	137,720천원
용역기간	2016.04.14.~10.10.	2016.04.08.~10.04.
점검대상 시 설 물	- 녹천교, 화랑고가, 화계천복개, 정릉천4복개	- 자하문터널, 솔샘터널, 동망봉터널, 공릉터널, 창동지하차도, 하계지하차도

▣ 최종보고회 개최 현황

○ 일    시 : 2018. 7. 10.(화) 14:00 ~ 18:00

○ 장    소 : 북부도로사업소 2층 회의실

○ 참석 자문위원

- 이상범(스마트이엔씨), 박훈규(백산엔지니어링), 정시욱(세안안전진단), 김두석(터널복개팀장)

○ 개최 결과

- 중간보고회 시 제시한 검토의견에 대한 용역사 조치계획 보고

- 용역사 조치계획에 대한 자문위원 추가 검토의견 제시 등

녹천교 등 등 용역 보고	자하문터널 등 용역 보고

▣ 자문위원 검토 의견 요약

자문위원	녹천교 등 4개소 도로시설물 정밀점검용역	자하문터널 등 6개소 도로시설물 정밀점검용역
이상범	○ 화랑고가 신축이음 신축유간 검토는 온 도변화에 따라 신축 거동상태를 평가하 시기 바람 ○ 화랑고가 받침장치 P9(A1측) sh7 온도변 화에 따라 신축거동 유무를 평가하여 받 침교체 유무를 판단하시기 바람	○ 지하차도 및 터널의 옹벽 기울기 측정은 단기간 측정값으로 변화량에 대한 평가는 오류가 있을 수 있으므로 금회 측정값을 초기값으로 하여 향후 점검시 기울기 측 정을 실시하여 안전성 여부를 검토하는 것이 바람직 함 ○ 하계지하차도의 포장손상은 바닥슬래브 열화 및 누수로 인한 지속적인 손상으로 근본적으로 해결할 수 있도록 강성포장을 제안하는 것이 바람직하나 강성포장으로 인한 주행차량의 소음등 민원의 소지가 있으므로 이를 감안한 포장공법 제시 요망
박훈규	○ 화랑고가 받침가동상태 온도 별 실측 파 악 요망 ○ 상부슬래브 하면 백태 손상 및 포장 소 성변형이 발생한 복개구조물은 시설물 장기공용 및 예방유지관리 차원, 방수+ 전면재포장이 필요 함에 대해 검토 요망	○ 콘크리트포장 적용시 차량-노면간 소음으로 인한 민원이 예상되는 시설물은 콘크리 트포장 소음저감을 위한 표면처리공법 〔종방향 타이닝, NGCS(차세대 표면처리 공법), 다이아몬드 그라인딩 등〕 검토 요망
정시욱	○ No 17~17.9에 발생된 균열, 백태 손상에 대한 상세한 손상표기 필요 (야장 수정 요망) 균열의 집중성, 균열형상 및 패턴, 균열 진전성 등을 보고서에 자세하게 수록 요망	○ 자하문터널 등 6개소 자문의견 조치결과는 적정하게 반영 됨 ○ 강성포장시 민원이 적게 발생될 수 있도록 저소음대책을 수립하는 것이 바람직 함 ○ 하계지하차도 누수의 원인을 보고서에 상세히 수록 요망
김두석 (터널복개팀장)	○ 녹천교 유간부 동절기 검토에 대해서는 보고서상 용역사 의견 제안과 더불어, 4 개 시설물 통합용역임을 감안하여 선 용 역준공 후 동 구조물에 대해서는 금년 동절기에 검측 결과 및 분석을 추가로 제출하는 방안을 발주처와 협의하여 추 진 할 것	○ 동망봉터널 벽체타일 들뜸과 관련하여 보행자 안전사고 예방 및 주요 점검지 점 등 중점 유지관리 계획을 제시할 것 ○ 하계지하차도 재포장공법에 대해서는 소 음 등 민원사항 등을 고려하여 발주처와 협의하여 결정할 것

▣ 조치계획

○ 자문위원 검토의견에 대하여 용역사에 보완 및 최종보고서에 수록토록 지시

따로붙임 : 용역 별 자문회의 검토의견서 1부. 끝.