문서번호	급수운영과-12755
결재일자	2018.7.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
전광록		07/13 代김성호
협 조
	주무관		김성호

순찰점검및 민원처리(2018.7.13 전광록.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

마셔 보면 좋은 물, 알고 보면 아리수

순찰점검 및 민원처리 (노원구) 2018년7월13일(금) 맑음 6~20℃     순찰자:전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)		적 출 위 치			적 출 내 용	점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~1500		한천로-월계로-마들로-화랑로-동일로-덕릉로			상수도 시설물 단차,파손,누수,소음 등	특이사항없음
노원구 (관 내)	80~2200		동일로-덕릉로-당고개역-상계로-동일로-월계로-우이천로			“	특이사항없음
현수관로	월계2교 : 우이천횡단 sp 500mm 지지대,피복,누수등 특이사항없음.
하천횡단 관로	당현3교 : 당현천횡단 900mm 세굴,누수등 특이사항없음.
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명	구 분		용 량	적 출 내 용		처 리 내 용	비 고 (수 계)
1	공릉배수지	배수지		17만톤	특이사항없음		1,2,3,4지 정상운영중	강북아리수
2	월계배수지	배수지		10만톤	특이사항없음		공릉수계전환운영	공릉아리수
3	상계2배수지	배수지		1400톤	특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
3	중계가압장	가압장			특이사항없음		정상운영중	공릉배수지
4	상계가압장	가압장			상계4구역 재개발		신상계가압장 시험가동중	공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	공릉배수지			1~6지 정상운영중
2	월계 배수지			1~4지 정상운영중
3	상계 6구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음
4	상계 4구역			재개발 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음
5	덕릉로 도로확장구간			침하.누수등 특이사항없음
6	공릉동 593-1			응답소 맨홀 소음 고무링설치 완료
7

밸 브
구 분		계	제 수 변							배기변			퇴수변		기 타 (급수탑,소화전)			처 리 내 용
			400mm 이상			400mm 미만
점 검 누 계		84	26			25				16			10		7
금 일 점 검		9				4				3					2
금 일 처 리
유형별 세부 적출 및 처리내용
연번	밸브류번호 (위 치)		밸 브 류				기어박스		밸 브 실											처 리 내 용
			고장	누수 발생	개폐 불량		윤활류 변질	기어 부품 이상	노후 밸브		요철 맨홀 (파손)	맨홀파손		철개전체불량 (소음)		구조물 이상		토사 유입	기타 (침수등)
																재 설치	보수
1
2
3
4
5
6
7

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사	녹천~창동교앞	터파기	㈜한라	상수도관 접촉,누수등	특이사항없음
2
3
4

제수변 조절 및 기타 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
			특이사항없음