	영등포소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	펌프차 소방펌프 성능개선(고압) 완료 알림

1. 市 안전지원과-12110(2018.6.14.)“소방차량 성능개선에 따른 입고순서 알림”과

관련입니다.

2. 위와관련 고층건물 및 산악지역 화재 발생 시 고압펌프차량의 중계송수를 통하여

원거리 수관전개, 화재진압을 위한 펌프차 소방펌프 성능개선이 완료되어 다음과 같이

알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 펌프차 성능개선 현황 ※ 영등포소방서 펌프차 5대 중 4대 성능개선 완료

연번	부 서	차 량 명 (차량번호)	등록일자	성능개선일	비고
1	*****	******* *********	**********	*	‘19년 교체차량으로 제외
2	***	******* *********	**********	**********
3	**	******* *********	**********	**********	성능개선(고압) 상태로 출고
4	**	******* *********	**********	**********
5	**	******* *********	**********	**********

나. 개선내용 : 고압(40kg/㎠)에 견딜 수 있도록 펌프 및 배관 교체

다. 작동방법 : 지원차량의 방수구와 개선차량의 중계구를 호스로 연결 사용

지원차량 (탱크차)		⇒	개선차량 (펌프차)		⇒	방수 시 압력 (펌프차)
방수압	15kg/㎠		방수압	15kg/㎠		방수압	30kg/㎠
	18kg/㎠			18kg/㎠			36kg/㎠

라. 활용방안 : 산불 및 고층건물 화재진압 등 원거리 수관전개 필요시 활용

3. 행정사항

재난관리과에서는 붙임을 참고하여 각 부서별 성능개선 차량에 대한 원거리 수관전개·

방수훈련을 실시하여 주시기 바랍니다.

붙임 1. 성능개선차량 작동설명서 1부.

2. 안전관리수칙 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	영소(02-9)
담당자	오창훈		장비회계팀장	황인대		소방행정과장	07/17 김범기
협조자
시행	소방행정과-8992	(		)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 문래로197 소방행정과 장비회계팀	/	http://fire.seoul.go.kr/ydp
전화	02)2678-0307	/전송	02)26371025	/	och0127@seoul.go.kr	/	부분공개(5)