투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(토목과장)
(경유)
제목	교통안전시설물 원인자부담공사 승인(응봉교앞보도육교)

1. 성동구청 토목과-7176(2018.07.13.)호와 관련입니다.

2. 위대호와 관련『응봉교앞보도육교』의 교통신호기 원인자부담공사에 대하여 아래와 같이 승인하오니 승인조건을 준수하여 공사시행에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 교통안전시설물 원인자부담공사(응봉교앞보도육교)

나. 공사위치 : 성동구 고산자로 179

다. 공사기간 : 공사승인일로부터 ∼ 2018. 08. 31.

라. 공사참여자

공사참여자			원인자
감리사	설계사	시공사
대영유비텍(주)		경진종합전력(주)	성동구청

마. 승인 조건

- 공사시행 전 반드시 관할경찰서 검토확인 및 도로점용 등 허가 승인후 공사시행 하고 관할구청 굴착신고 및 착공신고 후 가스(예스코), 한전 등 유관기관에 굴착 통보.

- 교통안전시설 설치공사 원인자 준수사항 이행 철저.

- 설계변경이나 공사기간 연장시 준공 기간내에 변경승인 요청.

- 공사하자보수기간은 공사준공일로부터 1년으로 함.

- 교통신호제어기는 도로교통공단 개발자검사 및 호환성검사를 필한 제품을 사용 하여야 하며 필증 제출, 제조사 하자보증 협약서 제출.

- 신호등은 경찰청LED교통신호등 표준규격(2011.11)제품을 시공하여야하며 기자재 승인시 고효율인증서 및 제조사 하자보증(6년)협약서 제출.

- 차량지주 및 보행지주 신설, 흑관지주 교체 및 이설시 디자인지주를 설치하며 교통신호지주 개선형 표준도면(2011.9기준)제품을 시공하여야하고 기자재 승인시 제조사 하자보증(5년 분체도장 포함) 협약서 제출.

- 음향신호기 신설시 음향자동조절기능 및 자동리셋기능이 있는 2015년 도로교통공단 특성검사를 필한 제품을 시공하여야 하며 준공시 도로교통공단 기능검사 필증을 제출.

- 교통신호기 주요자재(제어기, 교통신호등, 기타 부가장치 등)는 공사할경우 제조물품에 대하여 제조일로부터 3개월이내 제작제품을 사용

- 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 준수.

- 효율적인 보도공사 안내 방법 개선과 관련 공사안내 개선 표지판 설치.

- 교통안전시설 자료관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공확인 요청.

- 신호선 포설시 선로 접속 불가하며 접속부위 없이 포설.

- 지주 신설, 이설, 교체시 신호선 지중화 포설을 원칙으로함.

- 횡단보도 노면표시 양쪽끝선과 보행지주 사이에는 지장물이 없어야 하며 시각장애인의 접근이 편리하여야함.

- 신호지주 신설시 도로이정표등 표지판을 가리지 않도록 시공하여야 하며, 또한 표지판등에 가려져 신호등 시인성이 불량해지지 않도록 시공하여야함.

- 승인일로부터 준공확인전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음.

붙    임 : 1. 교통안전시설 설치공사 원인자 등 준수사항 1부.

2. 공사장 안내(관리)요원 배치기준 및 근무복장 1부.

3. 효율적인보도공사 안내방법 개선 1부. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	안재윤		기전과장	07/20 곽희영
협조자
시행	기전과-2944	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 2층 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2210-1541	/전송	(02)2210-1536	/	dkswo13@seoul.go.kr	/	대시민공개