투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울지하철9호선 3단계 918공구 건설공사 전면책임감리원 귀하
(경유)
제목	918공구 휴일작업계획 승인(7월 4주)

1. 서영감리제2018-443호(‘18. 7.28.)와 관련입니다.

2. 서울 지하철 9호선 3단계 918공구 건설공사 휴일작업[‘18.07.28(토)] 승인 요청에 대하여 공사 계약 일반조건 제18조, 일괄입찰 등의 공사 계약 특수조건 제19조 및 지하철 9호선 3단계 일괄공사 계약 특수조건 제46조(휴일 및 야간작업)에 의거 아래 조건으로 승인하오니 업무에 참고하시고,

3. 아울러 출입문 폐쇄 및 비상연락망을 가동하고, 현장근무자는 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 휴일 작업은 시공사 요청에 의한 사항이므로 인한 감리비는 시공사 부담

나. 휴일 작업 시 시공사 현장 책임자는 현장 관리자급으로 지정하고, 근무조 편성은 반드시 안전관리자 포함 근무토록 하여 안전사고예방 관리 철저

※ 안전사고 발생 시 경미한 사항이라도 즉시 보고 이행

다.『건설공사장 안전사고 예방 중점 관리 20대 항목』 준수

라. 시공 계획서·시공상세도 작성 등 관계 규정 및 안전 관리 5RP 제도, 근로자 관리 등 이행 철저

마. 화재예방관리 철저 : 전기 접지 확인 및 전열기 과부화 사용 근절, 근로자 휴게실 및 위험물 보관소·가스용기 관리 철저, 지정 장소 외 흡연 금지

바. 용접 작업 시 안전장구 착용 및 불티 방지막 설치, 안전요원 배치 후 작업 시행 철저

(산소절단 및 용접 작업시 안전관리 규정 준수하고, 상황 보고 철저)

사. 공사장 안전 및 품질관리 철저

- 풍수해 대책관련 관리 철저(빗물받이 점검 및 노면 빗물고임 배수 조치 등)

- 폭염대비 및 발령시 근로자 안전대책 추진 철저

(휴게시설 및 휴식시간운영, 폭염경보시 지상작업 중지 등)

- 도로복구시 지하매설물 관리 철저

- 지반 다짐시 지하매설물 파손․이완․이탈 및 침하 등 관리 철저

- 복공단차 및 공사장 주변 보차도 침하·파손 관리 철저

- 가시설(복공판 포함) 철거시 안전요원 필히 배치 후 작업 실시 및 작업인부 안전 조치와 지하매설물 보호 철저

- 개착구간 도로안전시설물 관리 및 교차로·횡단보도구간 안전관리 철저

- 추락 방지를 위한 개구부(지상․지하)관리철저

- 차도복구시 다짐 철저 및 품질시험 등 시공관리 철저

아. 출퇴근 시간대 차로 점용 공사 시행 금지(6~9시, 17~21시)

※ 출퇴근 시간대 작업 시 사전 승인 후 작업 시행

자. 차도 일시 점용 시 신호수 배치 및 작업시간 최소화, 가설재 청결 상시 유지, 자재 정리정돈, 경광등, 윙카, 야간 안전유도 표지판, 보행자 통로 확보 등 관리 철저

차. 공사로 인한 시민 생활 불편이 최소화 되도록 현장관리 철저

카. 근로자 휴게공간 확보 및 감전사고 예방 철저

타. 건설기계·장비 또는 중량물 취급 작업 시 감리 확인 및 안전수칙 준수 철저

파. 주 52시간 근로 시간 준수 철저

하. 사고 발생시 상황 보고 철저(우선 구두 및 문자로 보고, 상황수습 서면보고)

붙임 : 휴일 작업계획 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김성옥		주무관	유원하		토목2과장	방영복		도시철도토목부장	07/25 代윤방식
협조자
시행	도시철도토목부-9015	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송	02)772-7306	/	kso0514@seoul.go.kr	/	부분공개(6)