투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(폭염대책 추진 현장점검 실시)

1.업무지시현장 : G밸리 근로자 문화 복지센터 건립공사 외 17개 현장

2.작 성 일 자 : 2018-07-25 11:07:20

3.지 시 내 용 :

가. 건설총괄부-14158호(2018. 07. 24.)호 관련입니다.

나. 연일 폭염경보 지속에 따른 건설현장 인명피해가 우려됨에 따라, 산업안전보건기준에 관한 규칙(시행일 2018.06.29.)에 의거 휴식시간 및 휴게시설 설치·운영을 적극적으로 실시하고 붙임(2,3,4) 파일을 건설현장 비치 및 교육자료로 활용하시어 응급 상황에 대비하시기 바랍니다.

다. 또한 각 현장에서는 실·내외 폭염대책 추진 및 휴게시설 운영 현황을  붙임5 형식에 따라 점검하고 그 결과를 7.25(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

	산업안전보건기준에 관한 규칙 [시행 2018.6.29.]
제566조(휴식 등) 사업주는 근로자가 고열·한랭·다습 작업을 하거나 폭염에 직접 노출되는 옥외장소에서 작업을 하는 경우에 적절하게 휴식하도록 하는 등 근로자 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. <개정 2017.12.28.> 제567조(휴게시설의 설치) ① 사업주는 근로자가 고열·한랭·다습 작업을 하는 경우에 근로자들이 휴식시간에 이용할 수 있는 휴게시설을 갖추어야 한다. ② 사업주는 근로자가 폭염에 직접 노출되는 옥외 장소에서 작업을 하는 경우에 휴식시간에 이용할 수 있는 그늘진 장소를 제공하여야 한다. <신설 2017.12.28.> ③ 사업주는 제1항에 따른 휴게시설을 설치하는 경우에 고열·한랭 또는 다습작업과 격리된 장소에 설치하여야 한다. <개정 2017.12.28.>

	행정안전부 국민재난안전포털 국민행동 요령에 따른 <폭염 발령 시 공사장 안전 조치>
○ 폭염 주의보 발령시 : 실외 작업 자제, 휴식 시간 부여 ⇒ 일최고기온 33℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때 - (실외 작업) 자제 , 야외 장시간 근무 시 아이스팩 조끼, 햇빛가리개 안전모 착용 - (실내 작업) 자연환기 실시, 밀폐 공간 작업 자제 - (고열 작업) 고열기계 운행 및 고열작업 자제, 건설기계 냉각장치 수시 점검 ○ 폭염 경보 발령시 : 실외 작업 중지 ⇒ 일최고기온 35℃ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 때 - (실외 작업) 현장관리자의 책임 하에 공사 중지 - (실내 작업) 실내온도에 따른 작업 강도 조정 ※ 건설근로자 작업 중 휴식시간제 운영 - 점심시간 등을 이용한 낮잠(10분이상) 및 매 시간 마다 15분 휴식시간 유지 - 폭염경보 발령시에는 한낮 시간대(12:00~14:00) 작업중지 또는 실외작업 일시중단

붙임 :  1. 2018. 폭염대비 건설현장 근로자 안전대책 추진(건설총괄부) 1부.

2. 열사병 예방 3대 수칙 이행가이드                          1부.

3. 온열질환 발생 노동자 응급조치 요령                       1부.

4. 폭염대비 건설현장 안전관리 대책                          1부.

5. 폭염대책 추진 공사장 현장점검 결과                       1부.  끝.

★주무관							조문석			환경시설과장					유현수					건축부장					07/25 임인구
협조자
시행			건축부-10431									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 13층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2646						/전송			02-3708-2659					/													/	대시민공개