문서번호	시설보수과-2418
결재일자	2018.7.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
이경수		07/26 代최태석
협 조

품질시험계획서 검토보고

(청계천복개구조물 보수공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 07.

시설보수과

품질시험계획서 검토보고

(청계천 복개구조물 보수공사 )

청계천 복개구조물 보수공사 위탁감독 수행 기관인 서울시설공단으로부터 품질시험계획 승인 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

Ⅰ		공 사 현 황

공 사 명 : 청계천 복개구조물 보수공사

계 약 일 : 2018. 6. 18.

착 공 일 : 2018. 6. 22.

도 급 비 : 372,991,700원

도 급 자 : 비호건설  대표 김용언

공사개요 : 받침교체 44개소, 브라켓 설치 20개소

표면보수 234㎡

Ⅱ		보고내용

시공계획서 검토결과 제출(서울시설공단 → 성동도로사업소장)

- 시공계획의 검토․승인은 서울시설공단 소관업무이나

- 시공계획서에 포함된 품질시험계획의 승인은 발주청인 성동도로사업소 소관업무이므로 이에 대한 검토필요

Ⅲ		품질시험계획 검토

품질시험계획 수립 : 수립

품질시험계획 내용 : 영 89조 2항 별표9에 의거 적정

품질관리자 배치 : 규칙 제50조 4항 별표5에의거 적정

(초급품질관리대상이나 특급기술자배치 함)

시험실운영 : 법 제60조 1항에 따라 서울시품질시험소 등

공인시험기관에 시험의뢰 예정

※ 품질시험계획 관련법령

- 건설기술 진흥법 시행령 제89조(품질관리계획 등의 수립대상 공사)

② 법 제55조제1항에 따른 품질시험계획(이하 "품질시험계획"이라     한다)을 수립하여야 하는 건설공사는 제1항에 따른 품질관리계     획 수립 대상인 건설공사 외의 건설공사로서 다음 각 호의 어느     하나에 해당하는 건설공사로 한다. 이 경우 품질시험계획에 포     함하여야 하는 내용은 별표 9와 같다.

1. 총공사비가 5억원 이상인 토목공사

2. 연면적이 660제곱미터 이상인 건축물의 건축공사

3. 총공사비가 2억원 이상인 전문공사

- 건설기술 진흥법 시행규칙 제50조(품질시험 및 검사의 실시)

④ 영 제91조제3항에 따른 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설    기술자 배치기준은 별표 5와 같다.

[별표 5] <개정 2016.3.7.> 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 배치기준(제50조제4항 관련)
대상공사 구분	공사규모	시험ㆍ검사장비	시험실 규모	건설기술자
특급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	50㎡ 이상	가. 특급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상
고급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	50㎡ 이상	가. 고급기술자 1명 이상 나. 중급기술자 2명 이상
중급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	20㎡ 이상	가. 중급기술자 1명 이상 나. 초급기술자 1명 이상
초급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립하여야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험ㆍ검사장비	20㎡ 이상	초급기술자 1명 이상
비고 1. 건설기술자는 법 제21제1항에 따른 신고를 마치고 품질관리 업무를 수행하는 사람을 말하며, 건설기술자란의 각각의 등급은 영 별표 1에 따라 산정된 등급을 말한다. 2. 발주청 또는 인ㆍ허가기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류ㆍ규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항에 따른 국립ㆍ공립 시험기관 또는 건설기술용역업자의 시험ㆍ검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

Ⅳ		검토의견

상기와 같이 품질시험계획이 적정하므로 품질시험계획을 승인하고자 합니다

붙임 : 관련문서 각 1부.  끝.