문서번호	시설보수과-2455
결재일자	2018.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
최문석		박춘배	07/30 신상식
협 조
	주무관			정용재
	주무관			양지웅
	주무관			최태석
	주무관			이경수

도로시설물 시선유도시설 긴급점검 추진계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 7.

성동도로사업소

(시설보수과)

도로시설물 시선유도시설  긴급점검 추진계획

최근 부적절한 시선유도시설(구조물 도색) 도색으로 역주행 사고등이 발생한다는 보도(‘18.7.19 한국일보)와 관련하여 우리사업소에서 유지관리하는 도로시설물(교량,고가,지하차도)의 대한 긴급점검을 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

도로시설물 시선유도시설(구조물 도색) 긴급점검 및 결과 제출(도로시설과-8137, 18.7.27.)

Ⅱ		점 검 계 획

점검대상 도로시설물 : 44개소

(단위 : 개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개	비고
계	44		23	9				12
1종
2종	13		6	2				5
3종	6							6
법정외	25		17	7				1

추진기간 : 2018. 7. 30. ~ 8. 2.

점검방법

〇 시설물 담당자별(2인 이상 1개조) 점검 실시

-관련규정 : 도로안전시설 설치 및 관리지침 - 시선유도시설편

주요 점검사항

〇 점검대상 : 중앙분리대 전방, 교각 및 교대앞, 지하차도 기둥 앞, 터널 입구, 연결로 유출부의 고어등 구조물 도색(충격흡수시설)

시설별 안전점검자 현황

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비 고
1	최태석(정) 양지웅(부) 최문석(부)	10	2종	제2마장교, 이문고가차도, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교 서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가
2	이경수(정) 정용재(부)	11	2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 능산지하차도,
			3종	답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도
3	정용재(정) 이경수(부)	11	2종	영동대교북단고가차도
			3종	성동지하차도
			법정외	고산자교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 행당고가차도, 금호고가, 마장지하차도
4	양지웅(정) 최태석(부) 최문석(부)	12	2종	중랑교, 신답지하차도, 응봉지하차도
			3종	동일로지하차도, 군자교동측지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 먹골교 청량제2고가

〇 시설보수과 : 44개소

Ⅲ		행 정 사 항

점검결과 지침에 맞지 않게 설치된 시설물에 대해 일상유지보수공사 작업지시

담당자별 보고서 행정메일로 수합

점검결과 총괄보고 및 세부내역서 제출(도로시설과) : `18. 8. 2.한

붙임 : 시선유도시설 긴급점검 실시요청 공문 및 관련자료 각 1부.  끝.