문서번호	기후대기과-14526
결재일자	2018.7.31.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	배출관리팀장	기후대기과장
김종호	김원균	07/31 신대현

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과보고

2018. 07.

기후환경본부

(기후대기과)

저녹스버너 설치완료 사업장 현장확인 결과 보고

저녹스버너 설치 완료 후 보조금 지급 요청서가 접수되어 해당 사업장의 저녹스버너 설치 현장을 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 점검개요

○ 일    시 : 2018.7.23.~ 7.27.

○ 점 검 자 : 공엄9급 김종호 ※ 저녹스 버너 설치업체 직원 참여

○ 점검대상 : ***** 등 12개 사업장 (25대)

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 일치 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 부대시설 적정 설치 여부 등

□ 점검결과

연번	관리 번호	점검 일자	지원대상	지원 시설	용량 (톤/hr)	버너 제작사	버너 모델	점검결과											비고
								버너모델 및 수량	보일러 용량 및 수량			부대시설 적정설치			저녹스버너 성능 만족도
1	7	07.24	대우벨라채	보일러	0.56	(주)수국	P4M (LX)	적정	적정			적정			적정
2	8	07.24	대우벨라채	보일러	0.56	(주)수국	P4M (LX)	적정	적정			적정			적정
3	9	07.24	대우벨라채	보일러	0.8	(주)수국	P5M (LX)	적정	적정			적정			적정
4	26	07.24	석정탕	보일러	0.8	(주)수국	P60M (LX)	적정	적정			적정			적정
5	151	07.26	㈜케이리얼티 제6호위탁관리 부동산투자회사	냉온 수기	0.97	흥국 공업	LBS- 60	적정	적정			적정			적정
6	152	07.26	㈜케이리얼티 제6호위탁관리 부동산투자회사	냉온 수기	0.97	흥국 공업	LBS- 60	적정	적정			적정			적정
7	153	07.26	비타민 대중탕	보일러	0.81	㈜범 양써 머텍	C60G X507 /8	적정		적정			적정			적정
8	156	07.23	호텔데님	보일러	0.5	Ba ltur S.P.A	TBG 45PN	적정		적정			적정			적정
9	157	07.23	호텔데님	보일러	0.5	Ba ltur S.P.A	TBG 45PN	적정		적정			적정			적정
10	161	07.23	성배 법조빌딩	보일러	0.48	Ba ltur S.P.A	TBG 45PN	적정		적정			적정			적정
11	163	07.23	기독교대한감 리회광림교회	보일러	0.4	Ba ltur S.P.A	TBG 45PN	적정		적정			적정			적정
12	164	07.23	기독교대한감 리회광림교회	보일러	0.4	Ba ltur S.P.A	TBG 45PN	적정		적정			적정			적정
13	169	07.23	아카시아 병원	보일러	0.32	Ba ltur S.P.A	BTG 28	적정		적정			적정			적정
14	206	07.24	용산아이피아 대주피오레 집합건물자치 관리위원회	냉온 수기	1.22	(주)수국	P72M (LX)	적정		적정			적정			적정
15	207	07.24	용산아이피아 대주피오레 집합건물자치 관리위원회	냉온 수기	1.22	(주)수국	P72M (LX)	적정		적정			적정			적정
16	208	07.24	용산아이피아 대주피오레 집합건물자치 관리위원회	보일러	0.8	(주)수국	P60M (LX)	적정		적정			적정			적정
17	265	07.24	용산아이피아 대주피오레 집합건물자치 관리위원회	보일러	0.5	(주)수국	P5M (LX)	적정		적정			적정			적정
18	212	07.24	한양대학교	냉온 수기	2.44	(주)수국	P92M (LX)	적정		적정			적정			적정
19	213	07.24	한양대학교	냉온 수기	2.44	(주)수국	P92M (LX)	적정		적정			적정			적정
20	214	07.24	한양대학교	냉온 수기	1.75	(주)수국	P72M (LX)	적정		적정			적정			적정
21	267	07.24	한양대학교	냉온 수기	1.75	(주)수국	P72M (LX)	적정		적정			적정			적정
22	268	07.24	한양대학교	냉온 수기	1.75	(주)수국	P72M (LX)	적정			적정			적정			적정
23	292	07.27	삼영탕	보일러	0.3	㈜범 양써 머텍	C30G X207 /8	적정			적정			적정			적정
24	300	07.27	엔지니어링 공제조합	보일러	0.48	㈜범 양써 머텍	C43G X207 /8	적정			적정			적정			적정
25	301	07.27	엔지니어링 공제조합	보일러	0.48	㈜범 양써 머텍	C43G X207 /8	적정			적정			적정			적정

□ 향후계획

○「2018년도 중소사업장 지원 보조금 집행관리 실무요령」에 따라 사업장별 저녹스 버너 설치 보조급 지급

○ 성능확인검사 대상 버너는 환경공단에 검사 요청, 검사 후 지급 여부 결정

붙임 : 저녹스버너 설치 현장점검 사진 1부.  끝.