문서번호	배수과-6106
결재일자	2018.8.1.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
최호림		이용구	08/01 代송헌영
협조

시청광장 도심형 아리수 음수대 수리계획 보고

2018. 8.

급 수 부

[배 수 과]

시청광장 도심형 아리수 음수대 수리계획 보고

시청광장에 설치된 도심형 아리수 음수대 파손에 따른 음수대 관리부서인 중부수도사업소 급수운영과의 수리 협조 요청에 대하여 가능여부를 검토하고 보고드림

※ 관련근거 : 중부수도사업소 급수운영과-16667호(2018.7.31.)

『아리수 음수대 수리 가능여부 협조 요청』

□ 음수대 현황

○ 위    치 : 시청광장(중구 세종대로 110)

○ 설치년도 : 2016년 7월

○ 설치부서 : 본부 홍보과

○ 관리부서 : 중부수도사업소 급수운영과

○ 파손부위 : 버블러 파손 및 음수대 하단부 누수

○ 파손원인 : 이용자 부주위에 의한 파손 및 연결부속 노후에 따른 누수 추정

□ 본부 유지관리 용역 현황

○ 용 역 명 : 2018 아리수 음수대 강북지역 유지관리 용역(연간단가)

○ 계약업체 : **************

○ 계약금액 : *************

○ 용역기간 : 2018.3.12. ~ 2019.3.11.

○ 과업내용

- 음수대의 냉·온, 수압기능을 위한 장치 이상 등의 중대한 고장 수리 및 보수

- 월1회 학교 및 공원 음수대의 정기적인 유지관리

- 음수대의 냉·온, 수압기능을 위한 장치 이상 등의 중대한 고장 수리 및 보수

- 기계적인 점검 일체 : 스트레나 세척, 냉각팬 에어필터 먼지제거, 냉각수 보충 및 교환, 전기장치, 급배수라인 고장 및 안전점검 등

- 내외부 외형 및 청결 일체 : 내·외부 청결, 외형 파손, 음용환경 등

□ 현장조사

○ 조사일시 : 2018.8.1.(수) 11:00

○ 조사내용 : 버블러 파손여부 및 누수여부 확인

○ 조사결과

- 음용 파우셋 1개소 파손 및 연결부속 노후에 따른 누수 확인

□ 검토결과

○ 내외국인의 왕래가 많은 지역으로서 아리수 이미지 저하가 우려되므로 신속한 수리가 요구됨

○ 중부수도사업소의 경우 별도의 음수대 유지관리 업체가 없어 신속한 수리가 어려운 실정임

○ 우리본부에서 설치한 공원음수대 중 한강 이북에 설치된 음수대는 ‘2018 아리수 음수대 강북지역 유지관리 용역(연간단가)’을 통하여 매월 점검 및 수리중임

○ 서울시청 광장 도심형 음수대의 파손을 신속히 수리하고자 현재 수행중인 음수대 유지관리 용역을 통하여 수리하고자 함

□ 향후계획

○『2018 아리수 음수대 강북지역 유지관리 용역(연간단가)』계약업체인 **************에게 작업지시하여 신속히 수리하고자 함

○ 본 수리사항은 향후 용역 설계변경에 반영하여 처리코자 함

○ 본 검토결과를 중부수도사업소 급수운영과에 통보하고 수리완료 후 음수대 유지관리업무 최선을 다하도록 조치코자 함

붙임 : 1. 아리수 음수대 수리 가능여부 협조요청 공문 1부.

2. 위치도 및 현장사진 1부.   끝.