	노원소방서
수신	주유소취급소 대표 귀하
(경유)
제목	폭염에 따른 위험물(유증기) 안전관리 철저 당부

1. 평소 위험물안전관리에 많은 노력을 기울여 주심에 감사 드립니다.

2. 최근 연일 계속되는 폭염으로 인한 기온상승으로 유류 등 위험물의 유증기 발생증가로 인한 폭발(화재)사고가 발생하는 등 유증기 사고가 지속적으로 발생하고 있어 다음과 같이 여름철 유증기 사고사례와 주의사항을 알리오니,

3. 관리자 및 종사자에게 유증기 안전관리 교육을 철저히 실시하여 여름철 유증기로 인한 사고가 발생하지 않도록 각별히 신경써 주시기 바랍니다.

가. 사고사례

연 도	장 소	내 용
2018	주유취급소	지하저장탱크(경유) 보수작업 중 화학반응으로 유증기가 폭발하여 작업자 2명 부상
2017	주유취급소	주유소 철거작업 중 지하저장탱크(휘발유)에 체류하던 유증기가 폭발하여 주변 차량 5대 일부 파손
	주유취급소	지하저장탱크(휘발유) 맨홀교체를 위한 산소절단기로 작업 중 체류하던 유증기가 폭발하여 작업자 1명 사망

나. 여름철 위험물 취급 시 주의사항

1) 여름철 유증기 사고 위험성

여름철 기온이 30℃이상 올라가는 고온다습한 날씨가 지속될 경우 유증기가 상대적으로 빠르게 증발하고 공기 중에 체류하는 양이 많아짐으로서 작은 불꽃에도 폭발위험성이 높아짐

2) 주의사항

- 위험물 운반·저장 시 충격·마찰에 주의할 것

- 주유 중 엔진정지, 정전기 패드사용 철저 등 점화원 발생에 주의할 것

- 폭염에 따른 온도가 높은 시간대에 탱크보수공사 등 야외작업을 자제할 것

붙임 : 폭염에 따른 위험물 안전관리 안내문 1부. 끝.

	노원소방서장
★담당자	이호진		위험물안전팀장	강석진		예방과장	08/02 정동민
협조자
시행	예방과-11358	(		)	접수		(		)
우	01791	노원구 한글비석로1길 8(하계동 251-14) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화	02-979-7119	/전송	02-949-4119	/	hojine2000@seoul.go.kr	/	부분공개(6,7)